Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Користування пунктами MENU (зйомка) > Пункти MENU (зйомка) > Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення / Розмір фільму

## Розмір фотозн. / Розмір панор. зображення / Розмір фільму

Розмір зображення в режимі фотозйомки
Розмір зображення у спрощеному режимі
Розмір зображення в режимі панорамної зйомки
Розмір зображення в режимі відео
Розмір зображення визначає розмір файлу, який записується під час зйомки.
Що більше розмір зображення, то більше деталей відображатиметься в разі друку зображення на папері великого формату. Що менше розмір зображення, то більше зображень можна записати.

### Розмір зображення в режимі фотозйомки

1. MENU (Розмір фотозн.) потрібний розмір

| Розмір фотозн. (Горизонтальний × вертикальний) | Призначення | Кількість зображень | Друк
| (4608×3456) | Для відбитків формату до A3+ | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (3648×2736) | Для відбитків формату до A3
| (2592×1944) | Для відбитків розміру від 10×15 см до A4
| (640×480) | Для надсилання електронною поштою
| (4608×2592) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості та друку у форматі до А3 | Менше Більше | Висока якість Низька якість
| (1920×1080) | Для перегляду на екрані телевізора високої чіткості

Примітка

- У разі друку фотографій, знятих у форматі 16:9, а також панорамних зображень обидва краї знімка може бути обрізано.

### Розмір зображення у спрощеному режимі

1. MENU [Розмір фотозн.] потрібний розмір

| Великий | Зйомка зображень розміром [16M].
| Малий | Зйомка зображень розміром [5M].

### Розмір зображення в режимі панорамної зйомки

1. MENU (Розмір панор. зображення) потрібний розмір

| (Стандартний) (Горизонтально: 4912 × 1080) (Вертикально: 3424 × 1920) | Зйомка зображень стандартного розміру.
| (Широкий) (Горизонтально: 7152 × 1080) (Вертикально: 4912 × 1920) | Зйомка широкоформатних зображень.
| (360°) Горизонтально: 11520 × 1080 | Зйомка зображень із кутом 360 градусів.

### Розмір зображення в режимі відео

Що більше розмір відеозображення, то вища його якість. Що більше кількість даних, що використовується за секунду (середня швидкість передавання даних), то плавніше відтворюється зображення.
Цей фотоапарат записує відео у форматі MPEG-4 з частотою кадрів приблизно 30 кадрів/с у прогресивному режимі та звуком AAC у форматі mp4.

1. MENU (Розмір фільму) потрібний розмір

| Розмір фільму | Середня швидкість передавання даних | Призначення
| 1280x720 (Високоякісна) | 9 Мбіт/с | Зйомка відео з найвищою якістю для відображення на телевізорі високої чіткості.
| 1280x720 (Стандарт) | 6 Мбіт/с | Зйомка відео зі стандартною якістю для відображення на телевізорі високої чіткості.
| VGA | 3 Мбіт/с | Зйомка зображення з розміром, зручним для завантаження в Інтернет.

Примітка

- Результатом вибору розміру зображення [VGA] під час зйомки відео є збільшене зображення.

Нагору