Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Změna nastavení > Nastavení snímání > Digitální zoom

## Digitální zoom

Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru smart (včetně optického transfokátoru 7×)
Vybírá režim digitálního transfokátoru. Fotoaparát zvětšuje snímek pomocí optické transfokace (až 7×). Když dojde k překročení rozsahu transfokace, použije fotoaparát transfokátor smart nebo přesný digitální transfokátor.

1. Nastavte fotoaparát na režim snímání.

1. MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Digitální zoom] požadovaný režim

| Smart () | Podle velikosti snímku zvětší snímek digitálně v rozsahu, kdy snímek nebude zkreslený (transfokátor smart).
| Přesný () | Zvětší snímky všech velikostí o celkový rozsah transfokace asi 28×, včetně optického transfokátoru 7×. Mějte však na paměti, že kvalita snímku se při překročení rozsahu optického transfokátoru zhoršuje (Přesný digitální transfokátor).
| Vyp. | Nepoužívá digitální transfokaci.

Poznámky

- Funkce digitálního transfokátoru nepracuje v následujících situacích:

- V režimu inteligentního plynulého panorámatu

- V režimu super automatického nastavení

- Když je aktivována funkce redukce rozmazání pohybu.

- Když je aktivována funkce korekce protisvětla HDR.

- V režimu snímání 3D

- Když je aktivována funkce snímání úsměvu.

- Když je [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

- Transfokátor smart není k dispozici, pokud je velikost snímku nastavena na [16M] nebo [16:9(12M)].

- Transfokátor smart není k dispozici při nahrávání videa.

- Funkce detekce obličejů nepracuje při použití digitálního transfokátoru.

### Celkový rozsah transfokace při použití transfokátoru smart (včetně optického transfokátoru 7×)

Podporovaný rozsah transfokace závisí na velikosti snímku.

Velikost | Celkový rozsah transfokace
10M | Přibl. 8,8×
5M | Přibl. 12×
VGA | Přibl. 50×
16:9(2M) | Přibl. 16×

Zpět nahoru