Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Výstražné indikátory a zprávy > Zprávy

## Zprávy

Jestliže se zobrazí následující zprávy, řiďte se pokyny.

- Kapacita akumulátoru je nízká. Okamžitě nabijte blok akumulátorů. Indikátor může blikat, i když má akumulátor ještě 5 až 10 minut zbývajícího času. Záleží na podmínkách používání nebo typu bloku akumulátorů.

K použití jen s kompatibilními akumulátory.

- Vložený akumulátor není blok akumulátorů NP-BG1 (přiložen) nebo NP-FG1 (prodává se samostatně).

Přehřátí fotoaparátu Nechte jej vychladnout

- Teplota fotoaparátu vzrostla. Napájení se může automaticky vypnout nebo nebude možné nahrávat video. Ponechejte fotoaparát na chladném místě, dokud teplota neklesne.

Chyba vnitřní paměti

- Vypněte a pak znovu zapněte napájení.

Vložte paměťovou kartu znovu.

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

- Konektorová část paměťové karty je znečištěna.

- Paměťová karta je poškozena.

Tato paměťová karta není správně naformátována.

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

S touto paměťovou kartou pravděpodobně nelze správně nahrávat a přehrávat obrazy.

- Vloženou paměťovou kartu nelze s fotoaparátem použít. [Detaily]

Došlo k přetečení vyrovnávací paměti. Zápis na médium nebyl dokončen včas.

- Pokud používáte paměťovou kartu, na kterou se opakovaně nahrávalo a mazalo, nebo která byla formátována na jiném fotoaparátu, může být rychlost zápisu příliš pomalá. Nejprve všechna data na kartě zálohujte do počítače a pak kartu před použitím znovu zformátujte. [Detaily]

- Rychlost zápisu paměťové karty, kterou používáte, není dostatečná pro nahrávání videa. Použijte médium „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), nebo kartu SD (třída 4 nebo rychlejší).

Paměťová karta je zamčená. Ověřte pojistku.

- Používáte paměťovou kartu s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK (Uzamčeno). Nastavte přepínač do polohy pro nahrávání.

Tato paměťová karta je pouze pro čtení.

- Fotoaparát nemůže nahrávat nebo mazat snímky na této paměťové kartě.

Zápis na paměťovou kartu nebyl správně dokončen Obnova dat

- Znovu vložte paměťovou kartu a řiďte se instrukcemi na obrazovce.

Nejsou snímky

- Ve vnitřní paměti nejsou žádné snímky, které by mohly být přehrány.

- V této složce na paměťové kartě nejsou nahrány žádné snímky, které lze přehrát.

Žádné fotografie

- Nejsou žádné snímky 3D, které by šlo přehrát v režimu [Prohlížení 3D].

- Zvolená složka nebo datum neobsahuje soubor, který lze přehrávat v prezentaci.

Nalezen soubor, který nebyl rozpoznán

- Pokusili jste se vymazat složku obsahující soubor, který nelze přehrávat na fotoaparátu. Vymažte soubor v počítači a pak vymažte složku.

Chyba složky. Do zvolené složky nelze nahrávat. Zvolte prosím jinou složku.

- Na paměťové kartě již existuje složka se stejnými prvními třemi číslicemi (například: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte jinou složku [Detaily] nebo vytvořte novou složku [Detaily].

Nelze vytvářet složky

- Na paměťové kartě existuje složka s názvem začínajícím na „999“. V takovém případě nelze vytvářet složky.

Vyprázdnit obsah složky

- Pokusili jste se vymazat složku obsahující jeden nebo více souborů. Vymažte všechny soubory a pak vymažte složku.

Složka je chráněna.

- Pokusili jste se vymazat složku, která je na počítači chráněná jako pouze ke čtení.

Chyba souboru.

- Během přehrávání snímku došlo k chybě.
  Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů obsahujících snímky zpracované na počítači nebo snímky, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.

Složka jen ke čtení

- Vybrali jste složku, kterou nelze nastavit jako nahrávací složku ve fotoaparátu. Vyberte jinou složku. [Detaily]

Chráněný soubor

- Odstraňte ochranu. [Detaily]

Nadměrná velikost snímku

- Přehráváte snímek velikosti, kterou nelze na fotoaparátu přehrávat.

Nelze najít obličej pro retušování

- Ne všechny snímky lze retušovat.

(Indikátor varování při otřesech)

- Nedostatek světla může být příčinou chvění fotoaparátu. Použijte blesk nebo fotoaparát zajistěte montáží na stativ.

MP4 12M není podporován s touto paměťovou kartou.
MP4 6M není podporován s touto paměťovou kartou.

- K nahrávání videa se doporučuje používat médium „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo“ nebo kartu SD (třída 4 nebo rychlejší).

Vypněte a znovu zapněte

- Vada objektivu.

Maximální počet snímků již vybrán.

- Pomocí funkce [TransferJet] lze vybrat až 10 souborů.

- Pomocí funkce [Více snímků] lze vybrat až 100 souborů.

- Značku (Tisk) můžete přidat až k 999 souborům.

Chyba přehrávání hudby

- Vymažte hudební soubor nebo jej nahraďte normálním hudebním souborem.

- Proveďte [Vyprázdnit hudbu] a pak načtěte nový hudební soubor.

Chyba formátování hudby

- Proveďte [Vyprázdnit hudbu].

Činnost nelze vykonat v nepodporovaných souborech.

- Zpracovávání a další editační funkce fotoaparátu nelze aplikovat na obrazové soubory, které byly zpracovány pomocí počítače nebo na snímky pořízené jinými fotoaparáty.

Příprava souboru databáze obrazů. Čekejte prosím.

- Fotoaparát obnoví informace o datech atd., pokud byly snímky vymazány na počítači atd.

- Po formátování paměťové karty se vytvoří nezbytný soubor databáze obrazů.

- Počet snímků převyšuje počet, pro který je možná správa dat v souboru databáze fotoaparátu. K registraci dodatečných snímků v souboru databáze obrazů vymažte snímky v [Přehled dat].

V souboru databáze obrazů nalezeny nesrovnalosti. Obnova dat.

- Videa AVCHD nelze nahrávat ani přehrávat, protože soubor databáze obrazů je vadný. K obnově souboru databáze obrazů se řiďte instrukcemi na obrazovce.

- Není možné nahrávat do souboru databáze obrazů nebo přehrávat pomocí [Přehled dat]. K zálohování všech snímků do počítače použijte „PMB“ a použijte je k obnovení paměťové karty nebo vnitřní paměti.

Chyba souboru databáze obrazů. Nelze obnovit data.

- Importujte všechny snímky do počítače pomocí „PMB“ a zformátujte paměťovou kartu nebo vnitřní paměť.
  K opětovnému prohlížení snímků na fotoaparátu exportujte importované snímky do fotoaparátu pomocí „PMB“. [Detaily]

Nahrávání nepracuje kvůli vysoké vnitřní teplotě.

- Teplota fotoaparátu vzrostla. Dokud teplota opět neklesne, nebude možné nahrávat snímky.

Nahrávání skončilo kvůli zvýšené teplotě fotoaparátu.

- Nahrávání skončilo kvůli vzestupu teploty při nahrávání videa. Vyčkejte prosím, dokud teplota neklesne.

- Pokud nahráváte video po delší dobu, vzroste teplota fotoaparátu. V takovém případě přestaňte nahrávat video.

Spojení se nezdařilo

- Zkontrolujte příjmový port TransferJet a přeneste data správně. [Detaily]

Některé soubory nebyly poslány
Některé soubory nebyly přijaty

- Buď bylo spojení zrušeno při přenosu obrazu, nebo byl přenos zrušen, protože paměť zařízení je plná. Ověřte dostupnou kapacitu paměti a zkuste přenos dat pomocí TransferJet znovu.

- Možná snímek nepůjde přijmout. Záleží na snímku.

Zpět nahoru