Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (katselu) > MENU-kohteet (katselu) > Lähettää TransferJetillä

## Lähettää TransferJetillä

Kuvien vastaanotto TransferJet-toiminnon avulla
Erikseen myytävien TransferJet-yhteensopivien laitteiden käyttö
TransferJet on lyhyen kantaman langaton siirtotekniikka, jonka avulla dataa voidaan siirtää kohdistamalla lähekkäin kaksi tuotetta, joiden halutaan kommunikoivan keskenään.
Jos haluat tietää, onko kamerassa TransferJet-toiminto, tarkista, onko kameran pohjassa (TransferJet) -merkki.
Kun käytetään TransferJet-varustettua Memory Stick -korttia (myydään erikseen), voidaan kuvia siirtää TransferJet-yhteensopivasta laitteesta toiseen.
Lisätietoja TransferJetistä on TransferJet-varustetun Memory Stick -kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. Aseta TransferJet-varustettu Memory Stick -kortti kameraan.

1. Siirry toistotilaan painamalla (toisto) -painiketta.

1. MENU (Lähettää TransferJetillä) haluttu tila säädinpyörällä

1. Siirrä kuvia kohdistamalla kameran ja toisen laitteen (TransferJet) -merkit lähelle toisiaan.

Merkkiääni kuuluu, kun yhteys on muodostettu.

(Tämä kuva) | Lähettää näkyvissä olevan kuvan yksittäiskuvatilassa.
(Useita kuvia) | Voit valita ja lähettää useita kuvia. Toimi vaiheen 3 jälkeen seuraavasti. Valitse kuva ja paina . Toista yllä olevaa vaihetta, kunnes lähetettäviä kuvia ei enää ole. Voit poistaa kuvasta -merkin valitsemalla -merkin. MENU [OK]

Huomautuksia

- Vain valokuvia voidaan lähettää.

- Enintään 10 kuvaa voidaan lähettää kerrallaan. 3D-kuvista lähetetään kuitenkin sekä MPO-tiedosto että JPEG-tiedosto. Vastaanottolaitteen mukaan enintään 20 kuvaa vastaanotetaan.

- Valitse [TransferJet]-asetukseksi [Päällä] kohdassa (Asetukset). [Tietoja]

- Valitse lentokoneessa [TransferJet]-asetukseksi [Pois] kohdassa (Asetukset) [Tietoja]. Noudata myös käyttöpaikassa annettuja ohjeita.

- Yhteys katkaistaan, jos siirtoa ei voida tehdä noin 30 sekunnin kuluessa. Jos näin tapahtuu, valitse [Kyllä] ja kohdista kameran ja toisen laitteen (TransferJet) -merkit uudelleen.

- TransferJet-varustettua Memory Stick -korttia ja TransferJet-varustettuja kameramalleja ei myydä eräissä maissa ja eräillä alueilla paikallisten lakien ja määräysten takia.

- Aseta [TransferJet]-toiminto [Pois] maissa ja alueilla, jotka ovat eri kuin se, josta kamera ostettiin. Maan tai alueen mukaan TransferJet-toiminnon käyttöä voivat rajoittaa paikalliset sähkömagneettisten aaltojen lähetystä koskevat rajoitukset.

### Kuvien vastaanotto TransferJet-toiminnon avulla

1. Siirry toistotilaan painamalla (toisto) -painiketta.

1. Kohdista kameran ja lähettävän laitteen (TransferJet) -merkit lähekkäin kuvien vastaanottamista varten.

Merkkiääni kuuluu, kun yhteys on muodostettu.
Vihjeitä datan onnistuneeseen lähetykseen ja vastaanottoon
Kohdista kameran ja toisen laitteen (TransferJet) -merkit lähekkäin.

- Siirtonopeus ja -etäisyys vaihtelee sen mukaan, mihin kulmaan (TransferJet) -merkit on kohdistettu.

- Kameran asentoa/kulmaa täytyy ehkä muuttaa, kunnes tiedonsiirtoyhteys saavutetaan.

- Datan lähetys ja vastaanotto on helpompaa, jos kummankin kameran (TransferJet) -merkit kohdistetaan rinnakkain kuvan mukaisesti.

Huomautuksia

- Vain kuvia, jotka voidaan näyttää kamerassa, voidaan lähettää tai vastaanottaa.

- Tämä kamera voi vastaanottaa vain JPEG- ja MPO-tiedostoja.

- Jos tallennuksen aikana tapahtuu kuvatietokantatiedoston virhe, esiin tulee Palauta kuvatietokantatiedosto -näyttö.

- Toista kuvat, joita ei voi rekisteröidä kuvatietokantatiedostoon, käyttämällä [Kansionäkymä (valokuva)] -toimintoa.

### Erikseen myytävien TransferJet-yhteensopivien laitteiden käyttö

Käyttämällä erikseen myytäviä TransferJet-yhteensopivia laitteita voidaan siirtää kuvia tietokoneeseen ja siirtää dataa monipuolisemmin.
Lisätietoja on TransferJet-yhteensopivan laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- Huomaa seuraavat seikat, kun käytät TransferJet-yhteensopivia laitteita.

- Aseta kamera toistotilaan ennen käyttöä.

- Jos kuvaa ei tule näkyviin, paina MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [LUN-asetus] [Yksi].

- Kun yhteys on muodostettu, dataa ei voi kirjoittaa kameraan tai poistaa kamerasta.

- Älä katkaise yhteyttä siirrettäessä tärkeitä kuvia ”PMB”-ohjelmaan.

Liittyvä aihe
TransferJet
TransferJet-standardi
Takaisin ylös