Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustoimintojen käyttäminen > Sarjakuvaus/haarukointi

## Sarjakuvaus/haarukointi

Voit valita kuvaustilaksi Yksi (yksittäiskuva)-, Sarja- tai Haarukointi-tilan.

1. Paina säädinpyörässä (Sarjan asetukset).

1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.

| (Yksi) | Kamera ottaa yhden kuvan.
| (Sarja) | Kamera ottaa 10 peräkkäistä kuvaa yhtenä sarjana, kun suljinpainike pidetään painettuna.
| (Haarukointi) | Kamera ottaa 3 kuvaa käyttäen jokaisessa eri asetusta.

Huomautuksia

- [Salamavalo]-asetuksena on [Pois].

- Itselaukaisimella kuvattaessa otetaan 10 kuvan sarja, jos on valittu [Sarja], ja 3 kuvan sarja käyttäen eri asetuksia, jos on valittu [Haarukointi].

- Jos valitaan [Sarja], [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [EV ] säädetään ensimmäistä kuvaa varten, ja näitä asetuksia käytetään myös muissa kuvissa.

- Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

- Sisäiseen muistiin tallennettaessa asetetaan kuvakooksi [VGA].

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Sarjakuvausväli
Haarukointiasetukset
Takaisin ylös