Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Videon laatu/Videon koko

## Videon laatu/Videon koko

Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi tietomäärä käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä parempi kuvanlaatu on.
Valitse videotallennusmuoto painamalla kuvaustilassa MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Videomuoto]. [Tietoja]
Jos [Videomuoto] on [AVCHD], valitse videon koko kohdasta [Videon laatu], ja jos [Videomuoto] on [MP4], valitse kohdasta [Videon koko].

#### Videolaatu (tallennusmuoto: AVCHD)

1. MENU [Videon laatu] haluttu tila

Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan AVCHD-muodossa, noin 60 kenttää/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), limitetty tila, Dolby Digital -ääni, AVCHD-muoto.

| Videolaatu | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Kuvaa maksimikuvanlaadulla koossa 1920×1080
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Kuvaa vakiokuvanlaadulla koossa 1440×1080

#### Videon kuvakoko (tallennusmuoto: MP4)

1. MENU [Videon koko] haluttu koko

Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa, noin 30 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai noin 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivinen tila, AAC-ääni, mp4-muoto.

| Videon kuvakoko | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| MP4 12M | 12 Mb/s | Kuvaa koossa 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Kuvaa koossa 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Kuvaa VGA-koossa

Huomautuksia

- Tuloksena on telekuva, jos valitaan [MP4 3M] -kuvakoko.

- AVCHD-levyjä ei voida luoda videoista, jotka on tallennettu [AVC HD 24M (FX)] -laatuisina. Tallenna [AVC HD 24M (FX)] -laatuiset videot Blu-ray-levyille.

Takaisin ylös