Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Käsivalotus-kuvaus

## Käsivalotus-kuvaus

Voit kuvata käyttämällä suosikkivalotusta asettamalla valotusajan ja aukon arvon käsin.

1. Valitse tilapyörällä (Käsivalotus-kuvaus).

1. Valitse valotusaika, aukko (F-arvo), tarkennus tai ISO-arvo painamalla tilapyörässä .

- Asetuskohde vaihtuu aina, kun säädinpyörän keskiötä painetaan.

- Jos haluat asettaa tarkennuksen, voit myös valita MENU [Tarkennus] ja valita sitten (Joustava pistemittaus), (Puolimanuaalinen) tai (Manuaalinen tarkennus).

1. Valitse arvo kääntämällä tilapyörää.

Säädinpyörä | Ominaisuus
| Liikkuvat kohteet
| Valotusajan, aukon (F-arvo), tarkennuksen tai ISO-arvon asetukset

- Valitse valotusajaksi 1/1600–30 sekuntia.

- Kun zoom on täysin W-asennossa, voit valita aukoksi F2,4 tai F7,1 (kun käytetään sisäisen ND (Neutral Density) -suodattimen kanssa).
  Kun zoom on täysin T-asennossa, voit valita aukoksi F5,9 tai F18 (kun käytetään sisäisen ND (Neutral Density) -suodattimen kanssa).

1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Valotusajan ja aukon (F-arvon) asettaminen
Asetusten ja kameran arvioiman oikean valotuksen välinen ero näkyy EV-arvona näytössä.
A: Valotusaika/aukko (F-arvo)
B: EV-arvo

- 0 EV osoittaa arvoa, jota kamera pitää kaikkein sopivimpana.

- Jos valotusaika on yksi sekunti tai pidempi, valotusaika osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi [1”].

- Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärähdysten estämiseksi.

- Jos valotusaika ylittää tietyn ajan, NR hidas suljin -toiminto aktivoituu automaattisesti kuvan kohinan vähentämiseksi ja [NR] näkyy näytössä.

- Jos valitaan pitkiä valotusaikoja, tietojen käsittely kestää jonkin aikaa.

Huomautuksia

- Jos oikeaa valotusta ei saada omilla asetuksilla, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan ottaa kuva, mutta valotuksen uudelleensäätöä suositellaan.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
ISO
EV
Tarkennus
Takaisin ylös