Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > 3D-toimintojen käyttö > 3D-toiminnot > 3D-kuvan tiedostonimi

## 3D-kuvan tiedostonimi

3D-kuva muodostuu sekä JPEG- että MPO-tiedostoista.
Jos tietokoneeseen tuodaan 3D-toimintoja käyttäen otettuja kuvia, kuvadata tallennetaan tietokoneeseen seuraavasti.

| Tiedostonimi tietokoneessa | Käyttö
3D-valokuva | DSC0.JPG DSC0.MPO | 3D-kuvien toistaminen 3D-TV:ssä
3D-pyyhkäisypanoraama | DSC0.JPG DSC0.MPO | 3D-kuvien toistaminen 3D-TV:ssä
Usean kulman pyyhkäisy | DSC0.JPG DSC0.MPO | 3D-kuvien toistaminen 3D-TV:ssä
DSC0.JPG DSC0.MPO | Ottaa kuvan, joka voidaan toistaa stereoskooppisena kuvana kallistamalla kameraa oikealle tai vasemmalle, ja kuvan, joka voidaan toistaa 3D-TV:ssä.

- Jos 3D-kuvia otetaan [Usean kulman pyyhkäisy] -tilassa, JPEG-tiedostot ja MPO-tiedostot tallennetaan tietokoneelle toistettaviksi kamerassa ja 3D-televisiossa.

- Jos poistetaan 3D-kuvan muodostava JPEG-tiedosto tai MPO-tiedosto, 3D-kuvan toisto ei välttämättä onnistu.

Takaisin ylös