Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > ISO

## ISO

Säätää valoisuusherkkyyttä, kun kamera on Käsivalotuskuvaus- tai Ohjelmoitava autom. -tilassa.

1. MENU (ISO) haluttu tila

| (Auto) | Asettaa ISO-herkkyyden automaattisesti.
| ///// | Voit pienentää kuvan epätarkkuutta pimeässä tai kohteen liikkuessa suurentamalla ISO-herkkyyttä (valitse suurempi numero).

ISO-herkkyyden säätäminen (suositeltu valotusindeksi)
ISO-herkkyys on valoa vastaanottavalla kuvakennolla varustetun tallennusvälineen nopeusarvo. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia ISO-herkkyydestä riippuen.

#### Suuri ISO-herkkyys

Kuvasta tulee kirkas, vaikka kuvausympäristössä olisi vain vähän valoa, ja lyhyempi valotusaika vähentää epäterävyyttä.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.

#### Pieni ISO-herkkyys

Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
Vihjeitä epäterävyyden välttämiseksi
Vaikka kamera on paikoillaan, kohde liikkuu valotuksen aikana, jolloin se näyttää epäterävältä, kun suljinpainiketta painetaan. Kameran tärinää vähennetään automaattisesti, mutta toiminto ei kuitenkaan vähennä tehokkaasti kohteen epäterävyyttä.
Kohteen epäterävyyttä esiintyy usein vähäisessä valossa tai hitailla suljinnopeuksilla kuvattaessa.
Pidä tässä tapauksessa alla olevat vihjeet mielessä, kun kuvaat.

- Valitse suurempi ISO-herkkyys, jotta suljinnopeus on suurempi.

- Valitse valotusohjelmassa (Suuri herkkyys).

Huomaa

- Vaihtoehtoa [Auto] ei voida valita, kun kamera on Käsivalotus-kuvaus-tilassa.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös