Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mise au P

## Mise au P

Utilisation d’AF spot flexible
Utilisation de la Mise au point Semi-manuelle/Manuelle
Vous pouvez modifier la méthode de mise au point. Utilisez le menu lorsqu’il est difficile d’obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.
AF est l’abréviation d’« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.
Le cadre du télémètre AF sélectionné apparaît sur l’écran.

1. MENU (Mise au P) le mode souhaité

| (AF multi) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d’image fixe, un cadre vert s’affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec la priorité sur les visages.
| (AF centre) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l’image comme vous le voulez.
| (AF spot flexible) | Vous permet de déplacer le cadre du télémètre AF au point souhaité sur l’écran LCD et de mettre au point sur un sujet extrêmement petit dans une zone étroite.
| (Semi-manuel) | Effectue automatiquement et rapidement la mise au point sur la zone autour d’une distance spécifiée. Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Ce mode est pratique lors de la prise de vue répétée d’un sujet à la même distance.
| (Mise au point manuelle) | Vous permet de mettre manuellement au point sur le sujet.

Remarques

- Lorsque vous utilisez [Zoom numérique] ou [Illuminat. AF], le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l’appareil fonctionne pour mettre au point sur les sujets au centre de l’écran.

- Lorsque le mode de mise au point se trouve sur une option autre que [AF multi], vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de visage.

- Si la Mise au point continue est activée, l’appareil met au point avec la priorité sur le sujet à suivre.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d‘informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Utilisation d’AF spot flexible

Cette fonction est utile lorsque vous effectuez la prise de vue à l’aide d’un trépied et que le sujet n’est pas au centre du cadre.
A : Cadre du télémètre AF (jaune : réglable/blanc : fixé)

1. Utilisez la molette de commande pour régler la position du cadre du télémètre AF lorsque vous voulez mettre au point, puis appuyez sur .

Pour réinitialiser le paramètre, appuyez à nouveau sur au centre.
Remarque

- Une fois que vous changez de méthode de mise au point, le cadre du télémètre AF que vous avez réglé est effacé.

### Utilisation de la Mise au point Semi-manuelle/Manuelle

Cette fonction est utile lorsqu’il est difficile d’obtenir la mise au point correcte, comme lors de la prise d’images à travers une fenêtre.
A : Barre de mise au point manuelle
Plage de mise au point 5 cm à ∞

1. Utilisez la molette de commande pour régler la distance de mise au point souhaitée sur la barre de mise au point manuelle, puis appuyez sur .
   Pour réinitialiser le paramètre, appuyez à nouveau sur . Utilisez la molette de commande pour régler la position générale.

Remarques

- Si la distance de mise au point est réglée très près, il se peut que de la poussière ou des marques de doigt sur l’objectif apparaissent sur l’image. Essuyez l’objectif avec un tissu doux, etc.

- La plage de distance de mise au point est limitée selon le facteur de zoom.

- Une fois que vous changez de méthode de mise au point, la distance de la Mise au point manuelle que vous avez réglée est effacée.

Rubrique associée
Mise au point continue
Haut