Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Réglages bracketing

## Réglages bracketing

Vous pouvez spécifier le type de prise de vue lorsque [Réglages Rafale] est placé sur [Bracketing]. En mode de prise de vue Bracketing, vous pouvez enregistrer une série de 3 images avec le réglage modifié. Plus tard, vous pouvez sélectionner l’image la mieux appropriée.

1. MENU (Réglages bracketing) le mode souhaité

| (EXP±0,3) | Enregistre une série de 3 images avec l’exposition décalée dans l’ordre suivant : claire, standard et sombre. Plus la valeur du palier de Bracketing est élevée, plus grand est le décalage de la valeur d’exposition.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Bal blanc) | Enregistre une série de 3 images avec la balance des blancs décalée dans l’ordre suivant : tonalité des couleurs actuelle, vers le bleu et vers le rouge. Lorsque vous placez [Bal blanc] sur une option autre que [Auto], la tonalité des couleurs est décalée sur la base de la balance des blancs sélectionnée.

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner [Bal blanc] lorsque le sélecteur de mode est placé sur (Sélection scène).

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certaines fonctions ou paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Fonctions non disponibles en certains modes ENR » [Détails] et « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

Haut