Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Mes. fuoco

## Mes. fuoco

Uso del punto flessibile AF
Uso della messa a fuoco semimanuale/manuale
È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Usare il menu quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.
Il quadro del telemetro AF selezionato appare sullo schermo.

1. MENU (Mes. fuoco) modo desiderato

| (Multi AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Quando si preme parzialmente il pulsante di scatto nel modo di ripresa dei fermi immagine, una cornice verde si visualizza intorno all’area che è a fuoco. Quando la funzione di Rilevamento visi è attiva, AF opera con priorità sui visi.
| (Centro AF) | Mette a fuoco automaticamente un soggetto al centro della cornice del mirino. Usando contemporaneamente la funzione di blocco AF, è possibile comporre l’immagine nel modo desiderato.
| (Punto fless. AF) | Consente di spostare il quadro del telemetro AF sul punto desiderato sullo schermo LCD e di mettere a fuoco un soggetto estremamente piccolo in un’area limitata.
| (Semimanuale) | Mette a fuoco automaticamente e rapidamente l’area intorno ad una distanza prestabilita. Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi della cornice del mirino. Questo modo è utile quando si riprende ripetutamente un soggetto alla stessa distanza.
| (Messa a fuoco manuale) | Consente di mettere a fuoco manualmente il soggetto.

Note

- Quando si usa [Zoom digitale] o [Illuminat. AF], il quadro del telemetro AF è disabilitato e appare con una linea tratteggiata. In questo caso, la fotocamera funziona per mettere a fuoco i soggetti in centro allo schermo.

- Quando il modo di messa a fuoco è impostato su un’opzione diversa da [Multi AF], non è possibile usare la funzione di Rilevamento visi.

- Se la messa a fuoco con inseguim. è attivata, la fotocamera mette a fuoco con priorità il soggetto da inseguire.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG”. [Dettagli]

### Uso del punto flessibile AF

Ciò è utile quando si riprende usando un treppiede e il soggetto non è al centro del fotogramma.
A: Quadro del telemetro AF (giallo: regolabile/bianco: fisso)

1. Usare la rotella di controllo per regolare la posizione del quadro del telemetro AF dove si desidera mettere a fuoco, quindi premere .

Per ripristinare l’impostazione, premere di nuovo al centro.
Nota

- Quando si cambia il metodo di messa a fuoco, il quadro del telemetro AF che è stato impostato viene cancellato.

### Uso della messa a fuoco semimanuale/manuale

Ciò è utile quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata, come quando si riprendono le immagini attraverso una finestra.
A: Barra di messa a fuoco manuale
Campo di messa a fuoco da 5 cm a ∞

1. Usare la rotella di controllo per impostare la distanza di messa a fuoco desiderata sulla barra di messa a fuoco manuale, quindi premere .
   Per ripristinare l’impostazione, premere di nuovo . Usare la rotella di controllo per impostare la posizione generale.

Note

- Se la distanza della messa a fuoco è impostata molto vicino, l’immagine potrebbe mostrare polvere o impronte digitali sull’obiettivo. Pulire l’obiettivo con un panno morbido, ecc.

- Il campo della distanza di messa a fuoco è limitato secondo la scala dello zoom.

- Quando si cambia il metodo di messa a fuoco, la distanza della messa a fuoco manuale che è stata impostata viene cancellata.

Argomento collegato
Messa a fuoco con inseguim.
Torna all’inizio