Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Voci MENU (Ripresa) > Impostazioni bracketing

## Impostazioni bracketing

È possibile impostare il tipo di ripresa quando [Impostazioni raffica] è impostato su [Bracketing]. Nel modo di ripresa con bracketing, è possibile registrare una serie di 3 immagini con l’impostazione cambiata. Dopo è possibile selezionare l’immagine più adatta.

1. MENU (Impostazioni bracketing) modo desiderato

| (EXP±0,3) | Registra una serie di 3 immagini con l’esposizione cambiata nel seguente ordine: luminosa, standard e scura. Superiore è il valore dell’intervallo di bracketing, maggiore è il cambiamento del valore di esposizione.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Bil. bianco) | Registra una serie di 3 immagini con il bilanciamento del bianco cambiato nel seguente ordine: tono di colore attuale, verso il blu e verso il rosso. Quando si imposta [Bil. bianco] su un’opzione diversa da [Autom.], il tono di colore viene cambiato in base al bilanciamento del bianco selezionato.

Note

- Non è possibile selezionare [Bil. bianco] quando la manopola del modo è impostata su (Selezione scena).

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Torna all’inizio