Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Ripresa con esposizione man.

## Ripresa con esposizione man.

È possibile riprendere con l’esposizione preferita impostando manualmente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa con esposizione man.).

1. Premere sulla rotella di controllo per selezionare la velocità dell’otturatore, l’apertura (valore F), la messa a fuoco o la velocità ISO.

- Ad ogni pressione del centro della rotella di controllo, la voce da impostare cambierà.

- Quando si desidera impostare la messa a fuoco, è anche possibile selezionare MENU [Mes. fuoco] e selezionare (Punto fless. AF), (Semimanuale) o (Messa a fuoco manuale).

1. Girare la rotella di controllo per selezionare un valore.

Rotella di controllo | Funzione
| Spostamento delle voci
| Impostazioni della velocità dell’otturatore, dell’apertura (valore F), della messa a fuoco o della velocità ISO

- Selezionare una velocità dell’otturatore da 1/1600 di secondo a 30 secondi.

- Quando lo zoom è impostato completamente su W, è possibile selezionare un’apertura di F2,4 o F7,1 (quando si usa con il filtro interno ND (Densità neutrale)).
  Quando lo zoom è impostato completamente su T, è possibile selezionare un’apertura di F5,9 o F18 (quando si usa con il filtro interno ND (Densità neutrale)).

1. Premere il pulsante di scatto per riprendere l’immagine.

Impostazione della velocità dell’otturatore e dell’apertura (valore F).
La differenza tra le impostazioni e l’esposizione corretta giudicata dalla fotocamera appare come un valore EV sullo schermo.
A: Velocità dell’otturatore/apertura (valore F)
B: Valore EV

- 0EV è il valore giudicato come il più adatto dalla fotocamera.

- Quando la velocità dell’otturatore è un secondo o inferiore, la velocità dell’otturatore è indicata da [”], per esempio, [1”].

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Quando la velocità dell’otturatore rallenta rispetto ad una certa velocità, la funzione dell’otturatore lento NR si attiva automaticamente per ridurre i disturbi dell’immagine e appare sullo schermo.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

Note

- Se non si ottiene l’esposizione appropriata con le proprie impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggeranno quando si preme a metà il pulsante di scatto. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo l’esposizione.

- Si potrebbe non essere in grado di impostare alcune funzioni o le voci MENU a seconda del modo REG selezionato. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcuni modi REG” [Dettagli] e le voci “MENU non disponibili in alcuni modi REG.” [Dettagli]

Argomento collegato
ISO
EV
Mes. fuoco
Torna all’inizio