Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > DISP (Impostazione visualizzazione)

## DISP (Impostazione visualizzazione)

Istogramma

1. Premere (Impostazione visualizzazione) sulla rotella di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con la rotella di controllo.

| (DISATTIVATO) | Visualizza solo le immagini.
| (Informazioni dettagliate) | Visualizza le informazioni. Si visualizzano anche i dati Exif per l’immagine registrata e l’istogramma.
| (ATTIVATO) | Visualizza le informazioni.

### Istogramma

Un istogramma è un grafico che mostra la luminosità di un’immagine. Il display del grafico indica un’immagine luminosa quando è asimmetrico sul lato destro (A) e un’immagine scura quando è asimmetrico sul lato sinistro (B).

1. Premere (Impostazione visualizzazione) sulla rotella di controllo, quindi selezionare [Informazioni dettagliate].

Note

- L’istogramma appare anche quando si riproduce un’immagine singola, ma non è possibile regolare l’esposizione.

- L’istogramma non appare quando:

- Si registrano/si riproducono i filmati

- Si guardano le immagini con orientamento verticale

- Si ruotano i fermi immagine

- Ripresa/visione nel modo Panorama in movimento intelligente o nel modo Panorama in movimento 3D

- Quando [Visualizza gruppo raffica] è impostato su [Visualizza solo imm. princ.]

- Una grande differenza nell’istogramma visualizzato durante la ripresa e la riproduzione potrebbe verificarsi quando:

- Il flash lampeggia.

- La velocità dell’otturatore è lenta o rapida.

- L’istogramma potrebbe non apparire per le immagini registrate usando altre fotocamere.

Torna all’inizio