Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Scherpstellen

## Scherpstellen

Flexibel Punt AF gebruiken
De semi-handmatige/handmatige scherpstelling gebruiken
Met deze instelling kunt u de scherpstellingsmethode veranderen. Gebruik het menu als het moeilijk is goed scherp te stellen met de automatische-scherpstellingsfunctie.
AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.
Het geselecteerde AF-bereikzoekerframe wordt op het scherm afgebeeld.

1. MENU (Scherpstellen) gewenste functie

| (Multi-AF) | Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe. Als u in de stilstaand-beeldopnamefunctie de ontspanknop tot halverwege indrukt, wordt een groen kader afgebeeld rondom het gebied waarop is scherpgesteld. Wanneer de gezichtsherkenningsfunctie is ingeschakeld, werkt de automatische scherpstelling met voorrang voor gezichten.
| (Midden-AF) | Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in het midden van het zoekerframe. Door tezamen met de AF-vergrendelingsfunctie te gebruiken, kunt u het beeld naar wens samenstellen.
| (Flexibel Punt AF) | Hiermee kunt u het AF-bereikzoekerframe verplaatsen naar het gewenste punt op de LCD-monitor en scherpstellen op een extreem klein onderwerp in een smal gebied.
| (Semi-handmatig) | Hiermee wordt automatisch en snel scherpgesteld op het gebied rondom een ingestelde afstand. Hiermee wordt automatisch scherpgesteld op een onderwerp in alle bereiken van het zoekerframe. Deze functie is handig wanneer u herhaaldelijk een onderwerp op dezelfde afstand opneemt.
| (Handmatige scherpstelling) | Hiermee kunt u handmatig scherpstellen op het onderwerp.

Opmerkingen

- Als u de [Digitale zoom] of [AF-verlicht.] gebruikt, is het AF-bereikzoekerframe uitgeschakeld en wordt met een stippellijn afgebeeld. In dit geval zal de camera scherpstellen op de onderwerpen rondom het midden van het scherm.

- Wanneer de scherpstellingsfunctie is ingesteld op iets anders dan [Multi-AF], kunt u de gezichtsherkenningsfunctie niet gebruiken.

- Als scherpstellen-volgen is ingeschakeld, stelt de camera met voorrang scherp op het onderwerp dat moet worden gevolgd.

- Mogelijk kunt u sommige MENU-onderdelen niet instellen, afhankelijk van de geselecteerde opnamefunctie. Voor meer informatie, zie "MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties". [Details]

### Flexibel Punt AF gebruiken

Dit is handig wanneer u opneemt met behulp van een statief en het onderwerp zich niet in het midden van het frame bevindt.
A: AF-bereikzoekerframe (geel: instelbaar; wit: vast)

1. Gebruik het besturingswiel om de positie van het AF-bereikzoekerframe aan te passen aan waarop u wilt scherpstellen, en druk daarna op .

Om de instelling terug te stellen, drukt u opnieuw op in het midden.
Opmerking

- Als u de scherpstellingsmethode verandert, wordt het AF-bereikzoekerframe dat u hebt ingesteld, gewist.

### De semi-handmatige/handmatige scherpstelling gebruiken

Dit is handig wanneer het moeilijk is om goed scherp te stellen, zoals bij het opnemen van beelden door een raam.
A: Handmatige-scherpstellingsbalk
Scherpstellingsbereik 5 cm tot ∞

1. Gebruik het besturingswiel om de gewenste scherpstellingsafstand in te stellen op de handmatige-scherpstellingsbalk en druk daarna op .
   Om de instelling terug te stellen, drukt u nogmaals op . Gebruik het besturingswiel om de algemene positie in te stellen.

Opmerkingen

- Als de scherpstellingsafstand erg dichtbij is ingesteld, kunnen stof of vingerafdrukken op de lens zichtbaar zijn op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.

- Het bereik van de scherpstellingsafstand wordt beperkt aan de hand van de zoomvergroting.

- Nadat u de scherpstellingsmethode hebt veranderd, wordt de afstand die u voor de handmatige scherpstelling hebt ingesteld, gewist.

Verwant onderwerp
Scherpstellen-volgen
Terug naar boven