Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Bewegend-beeldkwaliteit/Filmformaat

## Bewegend-beeldkwaliteit/Filmformaat

Hoe groter het bewegend-beeldformaat, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe groter de hoeveelheid gegevens die per seconde worden vastgelegd (gemiddelde bitsnelheid), hoe hoger de beeldkwaliteit.
Selecteer een formaat voor het opnemen van bewegende beelden door op MENU (Instellingen) (Opname-instellingen) [Bew.-beeldformaat] te drukken in de opnamefunctie. [Details]
Als [Bew.-beeldformaat] is ingesteld op [AVCHD], selecteert u het beeldformaat van de bewegende beelden uit [Bewegend-beeldkwaliteit], en als [Bew.-beeldformaat] is ingesteld op [MP4], selecteert u uit [Filmformaat].

#### Kwaliteit van de bewegende beelden (opnemen in het formaat: AVCHD)

1. MENU [Bewegend-beeldkwaliteit] gewenste functie

Deze camera neemt bewegende beelden op in het AVCHD-formaat met ongeveer 60 velden per seconde (voor 1080/60i-compatibele apparaten) of 50 velden per seconde (voor 1080/50i-compatibele apparaten) in de geïnterlinieerde functie, met Dolby Digital-geluid in het AVCHD-formaat.

| Bewegend-beeldkwaliteit | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een maximale beeldkwaliteit van 1920×1080 pixels
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een hoge beeldkwaliteit van 1920×1080 pixels
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een standaardbeeldkwaliteit van 1440×1080 pixels

#### Beeldformaat van de bewegende beelden (opnemen in het formaat: mp4)

1. MENU [Filmformaat] gewenst formaat

Deze camera neemt bewegende beelden op in het MPEG-4-formaat met ongeveer 30 frames per seconde (voor 1080/60i-compatibele apparaten) of ongeveer 25 frames per seconde (voor 1080/50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met AAC-geluid in het mp4-formaat.

| Videoformaat | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| MP4 12M | 12 Mbps | Neemt op met 1440×1080 pixels
| MP4 6M | 6 Mbps | Neemt op met 1280×720 pixels
| MP4 3M | 3 Mbps | Neemt op in de VGA-beeldkwaliteit

Opmerkingen

- Een telefotobeeld wordt verkregen wanneer het [MP4 3M]-beeldformaat is geselecteerd.

- AVCHD-discs kunnen niet worden gemaakt van bewegende beelden die zijn opgenomen in [AVC HD 24M (FX)]-kwaliteit. Sla bewegende beelden van beeldkwaliteit [AVC HD 24M (FX)] op Blu-raydiscs op.

Terug naar boven