Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Fokus

## Fokus

Bruke AF med fleksibelt punkt
Bruke halvmanuelt/manuelt fokus
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
Den valgte AF-avstandssøkerrammen vises på skjermen.

1. MENU (Fokus) ønsket modus

| (Multi-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus. Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter.
| (Senter-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det.
| (AF m/fleksibelt pkt.) | Setter deg i stand til å flytte AF-avstandssøkerrammen til det ønskede punktet på LCD-skjermen og fokusere på et ekstremt lite objekt på et smalt område.
| (Halvmanuell) | Fokuserer automatisk og raskt på området rundt en innstilt avstand. Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Denne modusen er nyttig når du gjentatte ganger fotograferer et motiv på samme avstand.
| (Manuelt fokus) | Setter deg i stand til å fokusere på motivet manuelt.

Merknader

- Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], er AF-avstandssøkerrammen deaktivert og vises med en stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.

- Når fokusmodus er stilt inn på noe annet enn [Multi-AF], kan du ikke bruke ansiktsregistreringsfunksjonen.

- Hvis følgefokusering er aktivert, vil kameraet fokusere med prioritet på motivet som skal følges.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

### Bruke AF med fleksibelt punkt

Dette er nyttig når du bruker stativ, og motivet befinner seg utenfor sentrum av bildet.
A: AF-avstandssøkerramme (gul: justerbar/hvit: fast)

1. Bruk kontrollhjulet til å justere posisjonen til AF-avstandssøkerrammen der du vil fokusere, og trykk deretter på .

For å tilbakestille innstillingen, må du trykke på i midten igjen.
Merk

- Så snart du endrer fokuseringsmetoden, fjernes den AF-avstandssøkerrammen du stilte inn.

### Bruke halvmanuelt/manuelt fokus

Dette er nyttig når det er vanskelig å stille inn skarpt fokus, som når du prøver å ta bilder gjennom et vindu.
A: Verktøylinje for manuelt fokus
Fokusområde 5 cm til ∞

1. Bruk kontrollhjulet til å stille inn den ønskede fokuseringsavstanden på verktøylinjen for manuelt fokus, og trykk deretter på .
   For å tilbakestille innstillingen må du trykke på igjen. Bruk kontrollhjulet til å stille inn den generelle posisjonen.

Merknader

- Hvis fokuseringsavstanden er stilt inn veldig nært, vil bildet kanskje vise støv eller fingeravtrykk på linsen. Tørk av linsen med en myk klut e.l.

- Fokusavstandsområdet er begrenset i henhold til zoomeskaleringen.

- Så snart du endrer fokuseringsmetoden, fjernes avstanden for manuelt fokus som du stilte inn.

Liknende emne
Følgefokus
Til toppen