Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Ostrość

## Ostrość

Wykorzystanie opcji Elast punktowy AF
Użycie ostrości półautomatycznej/ręcznej
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Wybrana ramka pola AF pojawi się na ekranie.

1. MENU (Ostrość) żądany tryb

| (Multi AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze.
| (Centr AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Elast punktowy AF) | Pozwala przesunąć ramkę ustawienia automatycznej ostrości na wybrany punkt na wyświetlaczu i ustawić ostrość na bardzo mały obiekt w wąskim obszarze.
| (Półautomatyczne) | Automatycznie i szybko ustawia ostrość na obszar w pobliżu wybranej odległości. Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Tryb ten jest przydatny, gdy kilkakrotnie wykonywane są zdjęcia obiektów położonych w tej samej odległości.
| (Ręczna ostrość) | Pozwala ręcznie ustawić ostrość na obiekcie.

Uwagi

- Gdy wykorzystywany jest [Zoom cyfrowy] lub [Wspomaganie AF], ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Gdy tryb ogniskowania jest nastawiony na opcję inną niż [Multi AF], nie można używać funkcji wykrywania twarzy.

- Jeśli opcja „Śledzenie ostrością” jest włączona, aparat dobiera ostrość według śledzonego obiektu.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

### Wykorzystanie opcji Elast punktowy AF

Jest ona użyteczna, gdy zdjęcia wykonywane są ze statywu, a obiekt nie znajduje się w środku kadru.
A: Ramka ustawienia automatycznej ostrości (żółta: regulowana/biała: stała)

1. Użyj pokrętła sterowania, aby ustawić położenie ramki ustawienia automatycznej ostrości na obszarze, który ma być ostry, a następnie naciśnij .

Aby anulować ustawienie, naciśnij ponownie na środku.
Uwaga

- Po zmianie metody ustawiania ostrości ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje skasowana.

### Użycie ostrości półautomatycznej/ręcznej

Jest to przydatne, gdy trudno uzyskać właściwą ostrość, np. podczas wykonywania zdjęć przez okno.
A: Pasek ręcznego ustawiania ostrości
Zakres ostrości 5 cm do ∞

1. Użyj pokrętła sterowania, aby ustawić odpowiednią odległość ostrości na pasku ręcznego ustawienia ostrości, a następnie naciśnij .
   Aby anulować ustawienie, naciśnij ponownie . Użyj pokrętła sterowania, aby ustawić ogólnie położenie.

Uwagi

- Jeśli odległość ustawienia ostrości jest niewielka, na zdjęciu mogą być widoczne odciski palców lub kurz na obiektywie. Przetrzyj obiekt miękką szmatką itp.

- Zakres odległości ostrości zależy od skalowania zoomu.

- Po zmianie metody ustawiania ostrości ustawienie ręcznej ostrości zostaje skasowane.

Podobny temat
Śledzenie ostrością
Powrót do początku