Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Ustawianie trybu wykonywania zdjęć > Fot. z ręczną reg. naświetlenia

## Fot. z ręczną reg. naświetlenia

Możesz wykonywać zdjęcia stosując wybraną przez siebie ekspozycję, ręcznie nastawiając szybkość migawki i liczbę przysłony.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Fot. z ręczną reg. naświetlenia).

1. Naciśnij na pokrętle sterowania, aby ustawić szybkość migawki, liczbę przysłony, ostrość lub czułość ISO.

- Po każdym przyciśnięciu środkowej części pokrętła sterowania ustawiany element ulegnie zmianie.

- Jeśli chcesz ustawić ostrość, możesz również wybrać MENU [Ostrość] oraz (Elast punktowy AF), (Półautomatyczne) lub (Ręczna ostrość).

1. Przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać wartość.

Pokrętło sterowania | Funkcja
| Przenoszenie elementów
| Szybkość migawki, liczba przysłony, ostrość lub czułość ISO

- Wybierz szybkość migawki w zakresie od 1/1600 sek. do 30 sek.

- Gdy zoom ustawiony jest do końca na W, można wybrać liczbę przysłony F2,4 lub F7,1 (z wykorzystaniem wewnętrznego filtra neutralnego ND).
  Gdy zoom ustawiony jest do końca na T, można wybrać liczbę przysłony F5,9 lub F18 (z wykorzystaniem wewnętrznego filtra neutralnego ND).

1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie szybkości migawki i liczby przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy ustawieniami i właściwą ekspozycją oszacowaną przez aparat pojawia się na wyświetlaczu jako wartość EV.
A: Szybkość migawki/liczba przysłony
B: Wartość EV

- 0EV to wartość określona przez aparat jako najodpowiedniejsza.

- Gdy szybkość migawki wynosi jedną sekundę lub więcej, wskazywana jest przez [”], na przykład [1”].

- Przy niskiej szybkości migawki zaleca się stosowanie statywu, aby wyeliminować wpływ drgań.

- Gdy szybkość migawki przekroczy pewien ustalony poziom, automatycznie włącza się funkcja redukcji szumów NR, a na wyświetlaczu pojawia się .

- Przy niższych prędkościach migawki przetwarzanie danych trwa dość długo.

Uwagi

- Jeśli ustawienia nie pozwalają uzyskać odpowiedniej ekspozycji, po wciśnięciu przycisku migawki do połowy wskaźniki ustawień migają na wyświetlaczu. Można w takich warunkach wykonać zdjęcie, ale zaleca się zmianę ustawień ekspozycji.

- Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji lub opcji MENU może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC” [Szczegóły] i „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat
ISO
EV
Ostrość
Powrót do początku