Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Utilizarea opţiunilor de MENU (Fotografiere) > Opţiunile de MENU (Fotografiere) > Focalizare

## Focalizare

Utilizarea AF punct variabil
Utilizarea Focalizare semimanuală/manuală
Puteţi modifica metoda de focalizare. Folosiţi meniul atunci când este greu să obţineţi focalizarea corectă în modul de focalizare automată.
AF înseamnă „Focalizare automată”, o funcţie care reglează automat focalizarea.
Cadrul de identificare în intervalul AF selectat apare pe ecran.

1. MENU (Focalizare) modul dorit

| (Multi AF) | Se focalizează automat pe un subiect, indiferent de intervalul cadrului de identificare. Atunci când apăsaţi butonul declanşator pe jumătate, în modul de fotografiere a imaginilor statice, un cadru verde este afişat în jurul zonei focalizate. Atunci când funcţia Detecţie feţe este activă, AF funcţionează cu prioritate pe feţe.
| (AF central) | Se focalizează automat pe un subiect aflat în centrul cadrului de identificare. Dacă folosiţi şi funcţia de blocare AF, puteţi compune imaginea după cum doriţi.
| (AF punct variabil) | Vă permite să mutaţi cadrul de identificare în intervalul AF în punctul dorit de pe ecranul LCD şi să vă focalizaţi asupra unui subiect extrem de mic dintr-o zonă de dimensiuni reduse.
| (Semimanual) | Se focalizează automat, rapid, pe zona din jurul unei distanţe stabilite. Se focalizează automat pe un subiect, indiferent de intervalul cadrului de identificare. Acest mod este util atunci când fotografiaţi repetat un subiect, fără ca distanţa până la acesta să se modifice.
| (Focalizare manuală) | Vă permite să vă focalizaţi manual asupra subiectului.

Observaţii

- Atunci când utilizaţi [Zoom digital] sau [Sursă luminoasă AF], cadrul de identificare în intervalul AF este dezactivat şi apare ca o linie punctată. În acest caz, aparatul foto se focalizează pe subiecţii din centrul ecranului.

- Dacă modul de focalizare este setat la alt mod decât [Multi AF], nu puteţi utiliza funcţia Detecţie feţe.

- Dacă opţiunea Focalizare urmărire este activată, aparatul foto se focalizează prioritar pe subiectul ce va fi urmărit.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

### Utilizarea AF punct variabil

Această setare este utilă atunci când fotografiaţi cu trepied şi subiectul nu se află în centrul cadrului.
A: Cadrul de identificare în intervalul AF (galben: reglabil/alb: fix)

1. Folosiţi butonul de comandă pentru a regla poziţia cadrului de identificare în intervalul AF în punctul în care doriţi să vă focalizaţi, după care apăsaţi .

Pentru a reseta setarea, apăsaţi din nou din centru.
Observaţie

- Odată ce modificaţi metoda de focalizare, cadrul de identificare în intervalul AF configurat este anulat.

### Utilizarea Focalizare semimanuală/manuală

Această setare este utilă atunci când este dificil să obţineţi focalizarea adecvată, cum ar fi în cazul realizării de fotografii printr-o fereastră.
A:Bară focalizare manuală
Interval de focalizare 5 cm până la ∞

1. Utilizaţi butonul de comandă pentru a stabili distanţa de focalizare dorită pe bara de focalizare manuală, după care apăsaţi .
   Pentru a reseta setarea, apăsaţi din nou . Utilizaţi butonul de comandă pentru a stabili poziţia generală.

Observaţii

- Dacă distanţa de focalizare este foarte mică, pe obiectiv pot apărea urme de praf sau amprente. Ştergeţi obiectivul cu o lavetă moale etc.

- Intervalul de distanţă de focalizare este limitat conform scării de zoom.

- Odată ce modificaţi metoda de focalizare, distanţa de focalizare manuală configurată este anulată.

Subiect corelat
Focalizare urmărire
Sus