Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Setarea modului de realizare a fotografiilor > Fotografiere cu exp. manuală

## Fotografiere cu exp. manuală

Puteţi realiza fotografii cu expunerea preferată setând manual timpul de expunere şi deschiderea diafragmei.

1. Fixaţi butonul de selectare a modului la (Fotografiere cu exp. manuală).

1. Apăsaţi de pe butonul de comandă pentru a selecta timpul de expunere, deschiderea diafragmei (valoarea F), focalizarea sau sensibilitatea ISO.

- De fiecare dată când apăsaţi centrul butonului de comandă, opţiunea de setat se va modifica.

- Atunci când doriţi să setaţi focalizarea, puteţi şi să selectaţi MENIU [Focalizare], după care să selectaţi (AF punct variabil), (Semimanual) sau (Focalizare manuală).

1. Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta o valoare.

Butonul de comandă | Funcţie
| Moving items
| Setări timp de expunere, deschidere diafragmă (valoarea F), focalizare sau sensibilitate ISO

- Alegeţi un timp de expunere între 1/1600 şi 30 de secunde.

- Atunci când zoomul este fixat complet la W, puteţi alege o deschidere a diafragmei egală cu F2,4 sau F7,1 (atunci când este utilizat şi Filtru ND (densitate neutră) intern).
  Atunci când zoomul este fixat complet la T, puteţi alege o deschidere a diafragmei egală cu F5,9 sau F18 (atunci când este utilizat şi Filtru ND (densitate neutră) intern).

1. Apăsaţi butonul declanşator pentru a realiza fotografia.

Setarea timpului de expunere şi a deschiderii diafragmei (valoarea F)
Diferenţa dintre setările şi expunerea adecvată, stabilită de aparatul foto, apare ca valoare EV pe ecran.
A: Timp expunere/deschidere diafragmă (valoare F)
B: Valoare EV

- 0EV este valoarea pe care aparatul foto o consideră cea mai potrivită.

- Atunci când timpul de expunere este de o secundă sau mai puţin, este indicat prin [”], de exemplu, [1”].

- Dacă setaţi timpul de expunere la o valoare mai mică, se recomandă să utilizaţi un trepied, pentru a împiedica efectul vibraţiei.

- Atunci când timpul de expunere scade sub o anumită valoare, funcţia timp redus cu NR este activată automat, pentru a se reduce interferenţele imaginilor, iar apare pe ecran.

- Dacă alegeţi un timp de expunere redus, procesarea datelor devine mai lentă.

Observaţii

- Dacă setările dvs. nu asigură o expunere corespunzătoare, indicatoarele de setare a valorii de pe ecran se vor aprinde intermitent atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate. Puteţi realiza fotografii în aceste condiţii, dar se recomandă să reglaţi din nou expunerea.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite funcţii sau opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile „Funcţii indisponibile în anumite moduri REC” [Detalii] şi „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Subiect corelat
ISO
EV
Focalizare
Sus