Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Utilizarea funcţiilor de fotografiere > Rafală/Variaţie expunere

## Rafală/Variaţie expunere

Ca mod de fotografiere, puteţi alege modul Unică (imagine unică), În rafală sau Variaţie expunere.

1. Apăsaţi (Setări în rafală) de pe butonul de comandă.

1. Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.

| (Unică) | Aparatul realizează o singură fotografie.
| (Rafală) | Aparatul foto realizează 10 fotografii continue într-o rafală atunci când ţineţi apăsat butonul declanşator.
| (Variaţie expunere) | Aparatul foto realizează o serie de 3 imagini, fiecare dintre acestea având o altă setare.

Observaţii

- [Bliţ] este setat la [Dezactivat].

- Atunci când înregistrarea se face cu temporizator, este înregistrată o serie de 10 imagini dacă s-a selectat [Rafală] şi o serie de 3 imagini, fiecare având o altă setare, dacă s-a selectat [Variaţie expunere].

- Atunci când se selectează [Rafală], [Focalizare], [Balans de alb] şi [EV ] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate şi pentru celelalte imagini.

- Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.

- Dimensiunea [VGA] a imaginii va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.

- Este posibil să nu puteţi seta anumite funcţii sau opţiuni de MENU, în funcţie de modul REC selectat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunile „Funcţii indisponibile în anumite moduri REC” [Detalii] şi „Opţiuni de MENU indisponibile în anumite moduri REC”. [Detalii]

Subiect corelat
Interval fotografiere în rafală
Setări variaţie expunere
Sus