Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Фокус

## Фокус

Использование регулируемого пятна АФ
Использование полуручной/ручной фокусировки
Вы можете изменить метод фокусировки. Используйте меню, когда трудно получить надлежащий фокус в режиме автоматической фокусировки.
Режим AF устанавливается для функции “Автофокусировка” (AФ), при которой фокусировка регулируется автоматически.
Рамка искателя выбранного диапазона АФ появится на экране.

1. MENU (Фокус) нужный режим

| (Мульти АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект съемки во всем диапазоне рамки искателя. При нажатии в режиме фотосъемки кнопки затвора наполовину, вокруг области фокусировки отобразится зеленая рамка. Если функция распознавания лиц активна, автофокусировка выполняется с приоритетом на лица.
| (Центр АF) | Выполняется автоматическая фокусировка на объект, расположенный в центре рамки искателя. Использование при этом функции блокировки АФ позволяет выполнять нужную компоновку изображения.
| (Регулир. пятно АФ) | Позволяет перемещать рамку искателя диапазона АФ в нужную точку на экране ЖКД и фокусироваться на маленьком объекте в узкой области.
| (Полуручной режим) | Выполняется автоматическая и быстрая фокусировка на область, близкую к установленному расстоянию. Выполняется автоматическая фокусировка на объект съемки во всем диапазоне рамки искателя. Этот режим удобен при многократной съемке объекта на одном и том же расстоянии.
| (Ручная фокусировка) | Позволяет фокусироваться на объекте вручную.

Примечания

- При использовании функции [Цифров увелич] или [Подсветка АF] рамка искателя диапазона АФ отключится и отобразится пунктирной линией. В этом случае фотоаппарат выполняет фокусировку на объекты, находящиеся в центре экрана.

- Если режим фокусировки установлен в положение, отличное от [Мульти АF], функция распознавания лиц недоступна.

- Если активирована функция следящей фокусировки, фотоаппарат будет выполнять фокусировку с приоритетом на объекте, за которым выполняется слежение.

- Возможно Вам не удастся установить некоторые пункты меню MENU в зависимости от выбранного режима ЗАПИСИ. Подробнее см. “Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ”. [Подробно]

### Использование регулируемого пятна АФ

Это полезно при выполнении съемки с помощью штатива, когда объект не находится в центре кадра.
A: Рамка искателя диапазона АФ (желтая: регулируемый/белая: фиксированный)

1. Воспользуйтесь колесиком управления для регулировки положения рамки искателя диапазона АФ, в котором нужно сфокусироваться, а затем нажмите кнопку .

Для сброса установки снова нажмите кнопку в центре.
Примечание

- После изменения способа фокусировки установленная рамка искателя диапазона АФ исчезнет.

### Использование полуручной/ручной фокусировки

Полезно в том случае, когда трудно получить надлежащий фокус, например, при съемке через окно.
A: Полоса фокусировки вручную
Диапазон фокусировки от 5 см до ∞

1. Воспользуйтесь колесиком управления для установки нужного фокусного расстояния на полосе фокусировки вручную, а затем нажмите кнопку .
   Для сброса установки снова нажмите кнопку . Воспользуйтесь колесиком управления для установки приблизительного положения.

Примечания

- При установке слишком близкого фокусного расстояния на изображении могут отобразиться пыль или отпечатки пальцев на объективе. Протрите объектив мягкой тканью и т.п.

- Диапазон фокусного расстояния ограничивается в зависимости от масштаба увеличения.

- После изменения способа фокусировки установленное расстояние фокусировки вручную будет очищено.

Смежная тема
Следящая фокусировка
В начало страницы