Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Skärpa

## Skärpa

Hur man använder flexibel spot-autofokus
Hur man använder halvautomatisk/manuell skärpeinställning
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.

1. MENU (Skärpa) önskat läge

| (Multi-AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på. När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.
| (Centrumvägd AF) | Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
| (Flexibel spot-AF) | Används för att flytta autofokusramen till önskad punkt på LCD-skärmen för att ställa in skärpan på ett väldigt litet motiv inom ett snävt område.
| (Halvautomatisk skärpeinst.) | Skärpan ställs snabbt och automatiskt in på området runt inställt avstånd. Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen. Detta läge är praktiskt när man tar flera bilder på ett motiv på samma avstånd.
| (Manuell skärpeinställning) | Används för att ställa in skärpan på motivet för hand.

Observera

- När [Digital zoom] eller [AF-lampa] används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

- När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] går det inte att använda ansiktsavkänningsfunktionen.

- Om fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som följs.

- Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

### Hur man använder flexibel spot-autofokus

Detta läge är praktiskt när man fotograferar med kameran monterad på stativ och motivet inte befinner sig mitt i bilden.
A: AF-sökarram (gul: justerbar/vit: fast inställd)

1. Flytta AF-sökarramen till den punkt som du vill ställa in skärpan på med hjälp av styrratten, och tryck sedan på .

Om du vill nollställa skärpan så tryck på i mitten igen.
Observera

- Om man byter skärpeinställningsmetod nollställs den inställda AF-sökarramen.

### Hur man använder halvautomatisk/manuell skärpeinställning

Dessa lägen är praktiska när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt automatiskt, som t.ex. när man tar bilder genom ett fönster.
A: Mätare för manuell skärpeinställning
Skärpeinställningsområde: 5 cm till ∞

1. Ställ in önskat skärpeavstånd på den manuella skärpeinställningsmätaren med hjälp av styrratten, och tryck sedan på .
   För att nollställa inställningen trycker man en gång till på . Ställ in positionen grovt med hjälp av styrratten.

Observera

- Om skärpan ställs in på ett väldigt kort avstånd kan det hända att damm eller fingeravtryck på linsen kommer med i bilden. Torka rent objektivet med en mjuk duk eller liknande.

- Avståndsområdet som det går att ställa in skärpan på varierar med zoomförstoringen.

- Om man byter skärpeinställningsmetod nollställs den manuellt inställda skärpan.

Se även
Fokusföljning
Tillbaka till överst