Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Odak

## Odak

Esnek Nokta AF Kullanımı
Yarı Manuel/Manuel Odaklanma Kullanımı
Odaklanma yöntemini değiştirebilirsiniz. Otomatik odaklanma modunda doğru noktaya odaklanma zor oluyorsa menüyü kullanın.
AF, odağı otomatik olarak ayarlayan “Auto Focus” (Otomatik Odaklanma) işlevini temsil eder.
Ekranda seçilmiş olan AF telemetre çerçevesi gözükür.

1. MENU (Odak) istenilen mod

| (Çoklu AF) | Telemetre çerçevesi dahilindeki her yerde bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. Hareketsiz görüntü çekme modunda deklanşöre yarıya kadar bastığınız zaman, odaktaki alanın etrafında yeşil bir çerçeve görüntülenir. Yüz Algılama işlevi etkinken, AF öncelik yüzlerde olarak çalışır.
| (AF Ortala) | Telemetre çerçevesinin merkezindeki bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. AF kilitleme işlevini birlikte kullanarak, görüntüyü istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz.
| (Esnek Nokta AF) | AF telemetre çerçevesini LCD ekranda istenilen noktaya kaydırmanıza ve dar bir alanda son derecede küçük bir özneye odaklanmanıza olanak sağlar.
| (Yarı Manuel) | Ayarlanmış bir mesafe etrafındaki alana hızla ve otomatik olarak odaklanır. Telemetre çerçevesi dahilindeki her yerde bir özne üzerine otomatik olarak odaklanır. Bu mod bir özneyi aynı mesafeden defalarca çektiğiniz zaman faydalıdır.
| (Elle Odak) | Özneye manuel olarak odaklanmanıza olanak sağlar.

Notlar

- [Dijital Zoom] veya [AF Işığı] kullandığınız zaman, AF telemetre çerçevesi kullanılamaz ve noktalı çizgi şeklinde gözükür. Bu durumda, fotoğraf makinesi ekranın merkezindeki öznelere odaklanacak şekilde çalışır.

- Odak [Çoklu AF] dışında bir moda ayarlandığı zaman, Yüz Algılama işlevini kullanamazsınız.

- Odak takibi etkinleştirilirse, fotoğraf makinesi öncelikle takip edilen özneye odaklanır.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### Esnek Nokta AF Kullanımı

Bu, bir üçayak kullanarak ve özne çerçevenin merkezinde olmadan çekim yaptığınız zaman faydalıdır.
A: AF telemetre çerçevesi (sarı: ayarlanabilir/beyaz: sabit)

1. Kontrol tekerleğini kullanarak AF telemetre çerçevesinin konumunu odaklanmak istediğiniz yere ayarladıktan sonra düğmesine basın.

Ayarı sıfırlamak için, ortadaki düğmesine tekrar basın.
Not

- Odaklanma yöntemini değiştirdiğinizde, ayarlamış olduğunuz AF telemetre çerçevesi silinir.

### Yarı Manuel/Manuel Odaklanma Kullanımı

Bu, bir camdan fotoğraflar çektiğiniz zaman olduğu gibi doğru odaklanmanın zor olduğu durumlarda yararlıdır.
A: Manuel Odaklanma çubuğu
Odak aralığı 5 cm ila ∞

1. Kontrol tekerleğini kullanarak manuel odak çubuğu üstünde istenilen odaklanma mesafesini ayarladıktan sonra, düğmesine basın.
   Ayarı sıfırlamak için, düğmesine tekrar basın. Genel konumu ayarlamak için kontrol tekerleğini kullanın.

Notlar

- Odaklanma mesafesi çok yakın ayarlanırsa görüntü lens üstündeki tozları veya parmak izlerini gösterebilir. Lensi yumuşak bir bez, vb ile silin.

- Odaklanma mesafesi aralığı zum ölçeğine göre sınırlanır.

- Odaklanma yöntemini değiştirdiğinizde, ayarlamış olduğunuz Manuel Odak mesafesi silinir.

İlgili Konu
Odak takibi
En üste geri dön