Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Manuel Pozlandırmalı Çekim

## Manuel Pozlandırmalı Çekim

Örtücü hızını ve diyafram açıklığı değerini elle ayarlayarak istediğiniz pozlamayla çekim yapabilirsiniz.

1. Mod kadranını (Manuel Pozlandırmalı Çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. Kontrol tekerleği üstünde tuşuna basarak örtücü hızını, diyafram açıklığını (F değerini), odağı veya ISO hızını seçin.

- Kontrol tekerleğinin ortasına her bastığınızda, ayarlanacak öğe değişir.

- Odağı ayarlamak istediğiniz zaman, MENU [Odak] ve (Esnek Nokta AF), (Yarı Manuel) veya (Elle Odak) ayarlarını da seçebilirsiniz.

1. Bir değer seçmek için kontrol tekerleğini döndürün.

Kontrol tekerleği | Özellik
| Moving items
| Örtücü hızı, diyafram açıklığı (F değeri), odak veya ISO hızı ayarları

- 1/1600 ila 30 saniye arasından bir örtücü hızı seçin.

- Zum tam W'ye ayarlandığı zaman, F2,4 veya F7,1 (Dahili ND (Nötr Yoğunluk) Filtresiyle kullanıldığında) diyafram açıklığı seçebilirsiniz.
  Zum tam T'ye ayarlandığı zaman, F5,9 veya F18 (Dahili ND (Nötr Yoğunluk) Filtresiyle kullanıldığında) diyafram açıklığı seçebilirsiniz.

1. Fotoğrafı çekmek için deklanşöre basın.

Örtücü hızını ve diyafram açıklığını (F değerini) ayarlama
Değerler ve fotoğraf makinesine göre doğru olan pozlama arasındaki fark ekranda bir EV değeri olarak gözükür.
A: Örtücü hızı/diyafram açıklığı (F değeri)
B: EV değeri

- 0EV fotoğraf makinesine göre en uygun olan değerdir.

- Örtücü hızı bir saniye veya daha yavaş olduğu zaman, örtücü hızı [”] ile, örneğin [1”] şeklinde gösterilir.

- Örtücü hızını daha yavaşa ayarladığınız zaman, titreşim etkilerini önlemek için bir tripod kullanılması tavsiye edilir.

- Örtücü hızı belli bir hızın altına düşünce, görüntü gürültüsünü azaltmak için NR yavaş örtücü işlevi otomatik olarak devreye girer ve ekranda gözükür.

- Düşük örtücü hızları seçerseniz verilerin işlenmesi zaman alır.

Notlar

- Sizin ayarlarınızla doğru pozlama elde edilmezse deklanşöre yarıya kadar basılınca ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp söner. Bu durumda çekim yapabilirsiniz ama pozlamanın yeniden ayarlanması önerilir.

- Seçilmiş REC moduna bağlı olarak bazı işlevleri veya MENU öğelerini ayarlayamayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler” [Ayrıntılar] ve “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

İlgili Konu
ISO
EV
Odak
En üste geri dön