Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Встановлення режиму фотозйомки > Зйомка з ручн. експоз.

## Зйомка з ручн. експоз.

Можна знімати зображення із вибраною експозицією, вручну налаштувавши витримку і значення діафрагми.

1. Встановіть диск перемикання режимів у положення (Зйомка з ручн. експоз.).

1. На диску керування натисніть , щоб вибрати величину витримки, діафрагми (значення F) та чутливості ISO.

- Щоразу після натиснення диска керування по центру змінюватиметься елемент, який слід встановити.

- Якщо потрібно налаштувати фокус, виберіть MENU [Фокус] і (Центро-зважений автофок.), (Напівручне) або (Ручний фокус).

1. За допомогою диска керування виберіть потрібне значення.

Диск керування | Функція
| Рухомі елементи
| Налаштування витримки, діафрагми (значення F), фокуса або чутливості ISO

- Виберіть значення витримки від 1/1600 до 30 секунд.

- Якщо важіль масштабування встановлено до кінця на стороні з позначкою W, можна вибрати значення діафрагми F2,4 або F7,1 (у разі використання внутрішнього фільтра нейтральної щільності).
  Якщо важіль масштабування встановлено до кінця на стороні з позначкою Т, можна вибрати значення діафрагми F5,9 або F18 (у разі використання внутрішнього фільтра нейтральної щільності).

1. Натисніть кнопку спуску, щоб зробити знімок.

Налаштування витримки і діафрагми (значення F)
Різниця між налаштуваннями і належною експозицією, визначеною фотоапаратом, відображається на екрані як значення EV.
A: Витримка/діафрагма (значення F)
B: Значення EV

- 0EV – значення, визначене фотоапаратом як найбільш підхоже.

- Якщо витримка становить одну секунду чи більше, вона позначається як [”], наприклад [1”].

- Якщо витримка довга, рекомендовано використовувати штатив для уникнення ефекту вібрації.

- Коли витримка стає довшою за певне значення, з метою зменшення шумів зображення автоматично вмикається функція довгої витримки зі зменшенням шумів, і на екрані з’являється позначка .

- У разі вибору довгої витримки для обробки даних потрібно більше часу.

Примітки

- Якщо за вибраних налаштувань не вдається отримати належну експозицію, коли кнопку спуску натиснути до половини, індикатори налаштувань на екрані миготітимуть. За таких умов зйомку можна виконувати, але рекомендовано змінити експозицію.

- Залежно від вибраного режиму запису, можливо, деякі функції або пункти MENU будуть недоступними. Детальніше читайте в розділах «Функції, недоступні в окремих режимах запису» [Додатково] і «Пункти MENU, недоступні в окремих режимах запису». [Додатково]

Пов’язані розділи
ISO
EV
Фокус
Нагору