Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > DISP (Налаштування показу)

## DISP (Налаштування показу)

Гістограма

1. Натисніть (Налаштування показу) на диску керування.

1. За допомогою диска керування виберіть потрібний режим.

| (ВИМКНУТИ) | Відображення лише зображень.
| (Детальна інформація) | Відображення інформації. Також відображаються дані Exif та гістограма записаного зображення.
| (УВІМКНУТИ) | Відображення інформації.

### Гістограма

Гістограма – це діаграма, яка показує яскравість зображення. У разі зміщення вправо (A) діаграма вказує на світле зображення, а у разі зміщення вліво (B) – на темне.

1. На диску керування натисніть (Налаштування показу) і виберіть пункт [Детальна інформація].

Примітки

- Гістограма також відображається під час відтворення одного зображення, але у такому випадку відрегулювати експозицію неможливо.

- Гістограма не відображається:

- під час запису або відтворення відео;

- під час перегляду вертикально розміщених зображень;

- під час обертання знімків;

- під час зйомки чи перегляду в режимі інтелектуальної панорамної зйомки або режимі інтелектуальної панорамної 3D-зйомки

- Коли для режиму [Відобразити серійну групу] встановлено значення [Відобр. лише осн. зображ.]

- Різкі перепади на гістограмі, що відображаються під час зйомки або відтворення, можуть виникати, якщо:

- спрацьовує спалах;

- витримка шторки довга або коротка.

- Гістограма може не з’являтися для зображень, знятих за допомогою інших фотоапаратів.

Нагору