Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зміна налаштувань > Основні налаштування > Eye-Fi

## Eye-Fi

Передача даних зображень за допомогою картки Eye-Fi
Дозволяє вибрати функцію завантаження картки Eye-Fi (є в продажу), якщо ви використовуєте цю картку із фотоапаратом.
[Eye-Fi] з’являється лише тоді, коли картку Eye-Fi вставлено у фотоапарат.

1. MENU (Налаштування) (Основні налаштування) [Eye-Fi] потрібний режим

| Увімк. | Дозволяє використовувати функцію завантаження. Піктограма режиму Eye-Fi на РК-екрані змінюватиметься, залежно від режиму з’єднання із карткою Eye-Fi. : Картка Eye-Fi в режимі очікування. Не вибрано зображення для надсилання. : Картка Eye-Fi в режимі очікування завантаження. : Картка Eye-Fi в режимі з’єднання. : Картка Eye-Fi завантажує знімки. : Виникла помилка.
| Вимк. | Функція завантаження не використовується

Примітки

- Починаючи з грудня 2010 року, карти пам’яті Eye-Fi можна буде придбати у США, Канаді, Японії і в деяких країнах Європейського Союзу.

- Детальніше про картки Eye-Fi можна дізнатися у виробника або авторизованого продавця карток Eye-Fi.

- Використання карток Eye-Fi дозволено лише в тих країнах та регіонах, де їх було придбано. Ви відповідальні за дотримання місцевих законів.

- Картка Eye-Fi містить функцію підтримки локальної бездротової мережі. Не вставляйте картку Eye-Fi там, де заборонено використання бездротової локальної мережі, наприклад на борту літака. Якщо вставлено картку Eye-Fi, виберіть для параметру [Eye-Fi] значення [Вимк.]. Якщо для функції завантаження файлів картки Eye-Fi вибрано значення [Вимк.], на РК-екрані з’явиться піктограма .

### Передача даних зображень за допомогою картки Eye-Fi

1. Налаштуйте точку доступу бездротової локальної мережі або виберіть налаштування напряму передачі картки Eye-Fi.

Детальніше див. інструкцію з користування, яка додається до картки Eye-Fi.

1. Після встановлення налаштувань, вставте картку Eye-Fi у фотоапарат та робіть знімки.

Записані знімки автоматично передаються через бездротову локальну мережу на комп’ютер тощо.
Примітки

- Використовуючи нову картку Eye-Fi вперше, спершу скопіюйте файл встановлення програми для комп’ютера, що записаний на картці Eye-Fi, тоді відформатуйте картку.

- Перед використанням картки Eye-Fi, оновіть програмне забезпечення картки Eye-Fi до найновішої версії. Детальніше про оновлення версій програм див. інструкцію з користування, яка додається до картки Eye-Fi.

- Під час завантаження даних зображень функція [Економія живл.] недоступна.

- Якщо на екрані з’явилась піктограма (помилка), витягніть та знову вставте картку Eye-Fi, або вимкніть та знову увімкніть живлення фотоапарата. Якщо на екрані досі відображається піктограма (помилка), можливо картку Eye-Fii пошкоджено. Детальніше читайте у розділі Eye-Fi, Inc.

- Зв’язок бездротової локальної мережі може перериватись іншими пристроями зв’язку. Якщо швидкість прийому даних недостатня, підсуньте фотоапарат ближче до точки передачі.

- Детальніше про вміст, який можна завантажувати, див. інструкцію з користування, яка додається до картки Eye-Fi.

- Деякі карти пам’яті Eye-Fi пропонують «Endless Memory Mode». Цей виріб не підтримує «Endless Memory Mode». Переконайтеся, що на картах Eye-Fi, які використовуються із цим виробом, режим «Endless Memory Mode» вимкнено. Детальнішу інформацію щодо налаштування «Endless Memory Mode» читайте в інструкціях з експлуатації, що додаються до карти пам’яті Eye-Fi.

Нагору