Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Fejlfinding > Fejlfinding > Batteri og strøm

## Batteri og strøm

Batteriet kan ikke indsættes i kameraet.

- Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriudløser-mekanismen låses.

Kameraet kan ikke tændes.

- Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme op.

- Sørg for at kontrollere, at batteriet er sat korrekt i.

- Batteriet aflades af sig selv, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet inden brug.

- Batteriterminalerne er beskidte. Tør forsigtigt snavs af med en blød klud.

- Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN eller NP-BN1.

Strømmen slukker pludseligt.

- Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på skærmen, inden strømmen slås fra.

- Hvis du ikke anvender kameraet i et vist stykke tid, mens kameraet er tændt, og [Økotilstand] er indstillet til [Standard] eller [Maks.], slukker kameraet automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd for kameraet igen.

Indikatoren for resterende opladning er forkert.

- Dette sker, når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.

- Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.

Strøm-/Opladelampen på kameraet blinker under opladning af batteriet.

- Kontroller, at batteriet er af typen NP-BN eller NP-BN1.

- Strøm-/Opladelampen på kameraet blinker uregelmæssigt, når du anvender et batteri, som ikke har været brugt i lang tid. I sådanne tilfælde skal du tage batteriet ud af kameraet og indsætte det igen.

- Se "Batteri" [Detaljer] angående flere oplysninger.

Batteriet er ikke opladt, selvom strøm-/Opladelampen slukker, og opladningen er afsluttet.

- Dette sker, når du oplader batteriet på et ekstremt varmt eller koldt sted. Oplad batteriet inden for det passende temperaturområde for opladning på mellem 10°C og 30°C.

Tilbage til top