Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Imagen fija 3D

## Imagen fija 3D

Toma de una imagen 3D. Las imágenes grabadas utilizando las funciones 3D se pueden reproducir estereoscópicamente en un televisor 3D.

1. Ajuste el conmutador de modo a (Imagen fija).

1. Gire el anillo de control para seleccionar (Imagen fija 3D). [Detalles]

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Observaciones para varias tomas 3D
Además de [Imagen fija 3D], esta cámara también incluye otros modos para crear imágenes estereoscópicas, tales como [Barrido panorámico 3D] y [Barrido múltiples ángulos].
Observaciones para tomar imágenes 3D
Acérquese a un motivo con el motivo y el fondo distanciados, como se muestra en la ilustración.
Es posible que el efecto 3D no responda eficazmente cuando la escena sea muy oscura, el motivo esté moviéndose o usted haya movido la cámara después de ajustar el bloqueo AE/AF.
Si toma la imagen en un lugar oscuro, el ruido de imagen podrá ser notablemente visible.
Notas

- Los tamaños de imagen disponibles son [18M] y [16:9(13M)].

- Las imágenes 3D se reproducen como imágenes fijas estándares en esta cámara.

- Las imágenes 3D consisten en un archivo JPEG y un archivo MPO. Si elimina cualquiera de los archivos en su PC, es posible que la cámara no funcione correctamente.

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio