Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Ajustes de captura continua

## Ajustes de captura continua

Puede seleccionar Sencilla (una sola imagen) o Ráfaga como modo de toma.

1. Pulse (Ajustes de captura continua) del anillo de control.

1. Seleccione el modo deseado con el anillo de control.

| (Captura única) | La cámara toma una sola imagen.
| (Captura continua) | La cámara toma hasta 10 fotogramas continuos en una ráfaga cuando mantiene pulsado el botón del disparador.

Notas

- [Flash] está ajustado a [Desactivar].

- Cuando grabe con el autodisparador, se grabará una serie de hasta 10 imágenes.

- [Enfoque], [Balance Blanco], y [EV] se ajustan para la primera imagen, y estos ajustes también se utilizan para las otras imágenes.

- Cuando el nivel de la batería sea bajo, o cuando se llene la memoria interna o una tarjeta de memoria, se detendrá la ráfaga.

- Durante la grabación en la memoria interna el tamaño de imagen estará ajustado a [VGA].

Tema relacionado
Intervalo de captura continua
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio