Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Mise au P

## Mise au P

Mise au point sur des sujets près du bord de l’écran
Vous pouvez modifier la méthode de mise au point. Utilisez le menu lorsqu’il est difficile d’obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.
AF est l’abréviation d’« Auto Focus », une fonction qui ajuste automatiquement la mise au point.
Le cadre du télémètre AF sélectionné apparaît sur l’écran.

1. MENU (Mise au P) le mode souhaité

| (AF multi) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course en mode de prise de vue d’image fixe, un cadre vert s’affiche autour de la zone qui est mise au point. Lorsque la fonction Détection de visage est active, AF fonctionne avec la priorité sur les visages. Lorsque le mode Sélection scène est placé sur (Sous l’eau), l’opération de mise au point est réglée pour la prise de vue sous l’eau. Lorsque la mise au point est réalisée en enfonçant le déclencheur à mi-course, un grand cadre s’affiche en vert.
| (AF centre) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre du cadre de télémètre. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l’image comme vous le voulez.
| (AF spot) | Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet extrêmement petit ou une zone étroite. En utilisant la fonction de verrouillage AF avec cette option, vous pouvez cadrer l’image comme vous le voulez. Tenez l’appareil immobile afin que le sujet et le cadre du télémètre AF ne soient pas mal alignés.

Remarques

- Lorsque vous utilisez les fonctions suivantes, le cadre du télémètre AF est désactivé et apparaît en ligne pointillée. Dans ce cas, l’appareil fonctionne pour mettre au point sur les sujets au centre de l’écran.

- Fonctions de zoom autres que le zoom optique

- Illuminateur d’assistance AF

- Si la Mise au point continue est activée, l’appareil met au point avec la priorité sur le sujet à suivre.

### Mise au point sur des sujets près du bord de l’écran

Si le sujet n’est pas net, procédez comme suit :

1. Recomposez la vue de sorte que le sujet soit centré dans le télémètre AF (A), et enfoncez le déclencheur à mi-course pour mettre au point sur le sujet (verrouillage AF).

1. Lorsque l’indicateur de verrouillage AE/AF (B) s’arrête de clignoter et reste allumé, revenez à la vue complètement composée et enfoncez complètement le déclencheur.

- Tant que vous n’enfoncez pas complètement le déclencheur, vous pouvez recommencer la procédure le nombre de fois nécessaire.

Rubrique associée
Mise au point continue
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut