Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Korištenje opcija MENU (snimanje) > Opcije MENU (snimanje) > Balans bijele boje

## Balans bijele boje

Za hvatanje osnovne bijele boje u načinu [Post. rada jednim dodirom]
Podešava tonova boje prema postojećim uvjetima osvjetljenja. Koristite ovu funkciju kad boje na snimku izgledaju neprirodno.

1. MENU (Balans bijele boje) željeni način

| (Autom.) | Automatski podešava balans bijelog pa boje na snimku izgledaju prirodno.
| (Dnevno svjetlo) | Podešavanje kod snimanja na otvorenom pri sunčevoj svjetlosti, snimanju večernjih prizora, noćnih scena, neonskih znakova, vatrometa i sl.
| (Oblačno) | Podešavanje kod snimanja pri oblačnom vremenu ili u sjeni.
| (Balans bijel. za fluor. rasvj. 1) (Balans bijel. za fluor. rasvj. 2) (Balans bijel. za fluor. rasvj. 3) | [Balans bijel. za fluor. rasvj. 1]: Postavka za bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Balans bijel. za fluor. rasvj. 2]: Postavka za prirodno bijelo fluorescentno osvjetljenje. [Balans bijel. za fluor. rasvj. 3]: Postavka za dnevno bijelo fluorescentno osvjetljenje.
| (Svjetlo sa žarnom niti) | Podešavanje za osvjetljenje električnom žaruljom ili jako osvjetljenje, primjerice u fotografskom studiju.
| (Bljeskalica) | Podešavanje prema statusu bljeskalice.
| (Jedan dodir) | Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla. Ovaj način koristite kada [Autom.] i ostale postavke ne donose precizne boje.
| (Post. rada jednim dodirom) | Pohranjuje osnovnu bijelu boju za kasniju uporabu u načinu [Jedan dodir]. [Pojedinosti]

Učinci uvjeta osvjetljenja
Uvjeti osvjetljenja utječu na boje objekta na snimku.
Nijanse boja se podešavaju automatski ali se mogu podesiti i ručno pomoću funkcije balansa bijelog.
Dnevno svjetlo (Bijelo kao uobičajeno)
Oblačno (Plavkasto)
Fluorescentno (Zelenkasto)
Svjetlo žarulje (crvenkasto)
Napomene

- Kad snimate s bljeskalicom u načinu osim načina [Bljeskalica], [Balans bijele boje] se podešava na [Autom.].

- Kad je [Bljeskalica] [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog može se samo postaviti na [Autom.], [Bljeskalica], [Jedan dodir] ili [Post. rada jednim dodirom].

- [Post. rada jednim dodirom] ne može se odabrati dok se bljeskalica puna.

### Za hvatanje osnovne bijele boje u načinu [Post. rada jednim dodirom]

1. U kadar uhvatite neki bijeli objekt, primjerice list papira pod istim uvjetima osvjetljenja pod kojima namjeravate snimati sliku.

1. MENU (Balans bijele boje) [Post. rada jednim dodirom] na kotačiću za upravljanje

Zaslon snimanja će se odmah zacrniti da bi se ponovno pojavio nakon što balans bijelog bude podešen i pohranjen u memoriju.
Napomene

- Ako za vrijeme snimanja treperi indikator , balans bijelog ili nije podešen ili se ne može podesiti. Koristite automatsko podešavanje balansa bijelog.

- emojte tresti ni udarati po fotoaparatu dok je aktivno [Post. rada jednim dodirom].

- Kad je mod bljeskalice podešen na [Uključeno] ili [Polagana sinkronizacija], balans bijelog je podešen na uvjete kad bljeskalica radi.

Povezana tema
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh