Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Continue opname instellingen

## Continue opname instellingen

U kunt de opnamefunctie kiezen uit Enkel (enkelbeeld) of Burst.

1. Druk op (Continue opname instellingen) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

| (Enkele opname) | De camera neemt een enkelbeeld op.
| (Continue opname) | Als u de ontspanknop ingedrukt houdt, neemt de camera maximaal 10 frames achter elkaar op in één burst.

Opmerkingen

- [Flitser] is ingesteld op [Uit].

- Bij opnemen met de zelfontspanner wordt een serie van maximaal 10 beelden opgenomen.

- [Scherpstellen], [Witbalans] en [EV] worden ingesteld voor het eerste beeld, en deze instellingen worden vervolgens gebruikt voor de overige beelden.

- Wanneer er weinig batterijlading is, of wanneer het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.

- Bij opnemen in het interne geheugen wordt het beeldformaat ingesteld op [VGA].

Verwant onderwerp
Interval voor cont. opname
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven