Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Ostrość

## Ostrość

Ustawianie ostrości obiektów na skraju ekranu
Można zmienić sposób ogniskowania. Gdy w trybie Autofokus trudno jest osiągnąć prawidłowe ogniskowanie, należy użyć menu.
AF oznacza „Autofokus”, funkcję która automatycznie nastawia ostrość.
Wybrana ramka pola AF pojawi się na ekranie.

1. MENU (Ostrość) żądany tryb

| (Multi AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie we wszystkich zakresach ramki pola AF. Gdy wciśniesz do połowy spust migawki w trybie fotografowania, wokół zogniskowanego fragmentu wyświetlona zostanie zielona ramka. Gdy aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, AF działa z priorytetem na twarze. Gdy wybór sceny ustawiony jest na (Podwodne), ustawianie ostrości dostosowane jest do zdjęć podwodnych. Gdy po wciśnięciu przycisku migawki do połowy zostanie uzyskana ostrość, na ekranie pojawi się duża zielona ramka.
| (Centr AF) | Automatycznie ustawia ostrość na obiekcie w środku ramki pola AF. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru.
| (Punktowy AF) | Automatycznie koncentruje się na bardzo małym obiekcie lub wąskim obszarze. Używanie razem z funkcją blokady AF pozwala na wykonanie zdjęcia o żądanej kompozycji kadru. Trzymaj aparat nieruchomo, aby ramka ustawienia automatycznej ostrości pozostawała na obiekcie.

Uwagi

- Gdy wykorzystywane są następujące funkcje, ramka ustawienia automatycznej ostrości zostaje wyłączona i pokazana jest przerywaną kreską. W takiej sytuacji aparat ustawi ostrość na obiektach na środku ekranu.

- Zoom inny niż optyczny

- Wskaźnik AF

- Jeśli opcja „Śledzenie ostrością” jest włączona, aparat dobiera ostrość według śledzonego obiektu.

### Ustawianie ostrości obiektów na skraju ekranu

Jeśli obiekt jest nieostry, należy wykonać następujące czynności:

1. Zmień kompozycję zdjęcia tak, aby obiekt znajdował się na środku ramki automatycznej ostrości (A), a następnie wciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość według obiektu (blokada ostrości).

1. Gdy wskaźnik blokady AE/AF (B) przestanie migać i będzie stale zapalony, powróć do poprzedniej kompozycji kadru i wciśnij przycisk migawki do końca.

- Dopóki nie wciśniesz przycisku migawki do końca, możesz powtarzać tę procedurę tak długo, jak to jest konieczne.

Podobny temat
Śledzenie ostrością
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku