Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Itens do MENU (Fotografia) > Reconhecimento de cena

## Reconhecimento de cena

Modo avançado
A câmara detecta automaticamente as condições de fotografia e depois tira a fotografia. Quando for detectado um movimento, a sensibilidade ISO é aumentada de acordo com o movimento para reduzir a desfocagem do motivo. Quando a câmara estiver regulada para o modo Auto Inteligente, pode seleccionar o modo [Avançado] em que a câmara fotografa automaticamente duas imagens.
No Reconhecimento de cena, a posição de um ícone visualizado no ecrã é diferente dependendo das circunstâncias. Depende da câmara reconhecer uma cena ou condição. Se a câmara reconhece uma cena, ícones e guias tais como (Retrato), (Bebé), (Retrato Nocturno), (Cena Nocturna), (Retrato com Luz de Fundo), (Luz de Fundo), (Paisagem), (Macro), (Projetor) ou (Baixa Luminosidade) são visualizados na primeira linha. Se a câmara reconhece uma condição, os ícones tais como (Tripé) ou (Mover) são visualizados na segunda linha. A câmara pode reconhecer tanto a cena como a condição ou apenas uma delas.

1. MENU (Reconhecimento de cena) modo desejado

| (Auto) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais e fotografa a imagem.
| (Avançado) | Quando a câmara reconhece a cena, comuta para as definições ideais. Quando a câmara reconhecer (Cena Nocturna), (Retrato Nocturno), (Luz de Fundo) ou (Retrato com Luz de Fundo), muda automaticamente a definição e fotografa outra imagem. Quando fotografa duas imagens consecutivamente, a marca + no ícone ficará verde. Quando forem fotografados dois fotogramas, as duas imagens são mostradas lado a lado imediatamente após a fotografia. Quando [Anti-piscada] é visualizada, são fotografadas automaticamente duas imagens e a imagem com os olhos abertos é seleccionada automaticamente. [Detalhes]

Notas

- A função Reconhecimento de Cena não funciona quando usa funções de zoom sem ser zoom óptico.

- As definições de flash disponíveis são [Auto] e [Desligado].

- Estas cenas podem não ser reconhecidas dependendo da situação.

- No modo Localizar foco, (Retrato), (Bebé), (Retrato Nocturno) ou (Retrato com Luz de Fundo) não são reconhecidos.

- Se o meio provoca vibrações a serem transferidas para a câmara quando as condições (Tripé) e (Cena Nocturna) são reconhecidas ao mesmo tempo, as condições (Tripé) podem não ser reconhecidas.

- Por vezes resulta um obturador lento quando as condições (Tripé) e (Cena Nocturna) são reconhecidas ao mesmo tempo. Mantenha a câmara estável ao fotografar.

- Quando filmar filmes, o modo Avançado não está disponível.

### Modo avançado

No modo [Avançado], a câmara tira duas imagens consecutivamente com as diferentes definições como se segue quando reconhece cenas (Cena Nocturna), (Retrato Nocturno), (Luz de Fundo) ou (Retrato com Luz de Fundo), que tendem a desfocar ou quando as condições (Cena Nocturna) e (Tripé) são reconhecidas ao mesmo tempo. Pode seleccionar a imagem desejada das duas imagens fotografadas.

| Primeira Imagem* | Segunda Imagem
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com sensibilidade aumentada e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com sensibilidade aumentada com a cara como guia e vibração reduzida
| Fotografa em Sincronização Lenta | Fotografa com velocidade do obturador mais lenta sem aumentar a sensibilidade
| Fotografa com o flash | Fotografa com o brilho e contraste de fundo ajustados
| Fotografa com a cara em que dispara o flash como guia | Fotografa com o brilho e contraste da cara e de fundo ajustados

*Quando [Flash] estiver regulado para [Auto].
O que é a função Redução Olhos Fechados?
Quando regulada para [Avançado], a câmara tira automaticamente duas imagens consecutivamente* quando reconhece (Retrato) ou (Bebé). A câmara irá seleccionar, mostrar e gravar automaticamente a imagem em que os olhos não fecham. Se os olhos estiverem fechados em ambas as imagens, visualiza-se a mensagem “Olho piscado detectado”.
* excepto quando o flash dispara/quando a velocidade do obturador é lenta.
Tópico Relacionado
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo