Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Çekim işlevlerinin kullanımı > Sürekli Çekim Ayarları

## Sürekli Çekim Ayarları

Çekim modu olarak Tek (görüntü) veya Seri (çekim) modunu seçebilirsiniz.

1. Kontrol tekerleğinde (Sürekli Çekim Ayarları) tarafına basın.

1. Kontrol tekerleğiyle istenilen modu seçin.

| (Tek Çekim) | Fotoğraf makinesi tek bir görüntü çeker.
| (Sürekli Çekim) | Deklanşörü basılı tuttuğunuz zaman, fotoğraf makinesi bir seride 10 kareye kadar sürekli çekim yapar.

Notlar

- [Flaş] [Kapalı] olarak ayarlanır.

- Zamanlayıcı ile kayıt yaparken 10’a kadarlık bir görüntü dizisi kaydedilir.

- [Odak], [Beyaz Dengesi] ve [EV] ilk görüntü için ayarlanır ve bu ayarlar diğer görüntüler için de kullanılır.

- Pil seviyesi düşük olduğu veya dahili bellek ya da hafıza kartı dolduğu zaman seri çekim durur.

- Dahili belleğe kayıt yapılırken [VGA] görüntü boyutu ayarlanır.

İlgili Konu
Sürekli Çekim Aralığı
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön