Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Před použitím > Názvy částí a seznam ikon zobrazených na displeji > Seznam ikon zobrazených na displeji

## Seznam ikon zobrazených na displeji

Seznam ikon režimu snímání
Seznam ikon režimu prohlížení
Na displeji se zobrazují ikony, které dokumentují stav fotoaparátu.
Poloha zobrazených ikon se může lišit podle režimu snímání.

### Seznam ikon režimu snímání

Displej | Indikace
| Scéna snímání videa
| Ikona rozpoznání scény
| Varování před vibracemi
| Redukce zavřených očí
| Rozpoznání scény
| Ikona překládání pro super automatické nastavení
NAHRÁV. Pohotov. | Zaznamenávání videa/pohotovostní režim videa
0:12 | Doba nahrávání (m:s)
| Detekce obličejů
| Vyvážení bílé
| Režim měření
| Efekt rozostření
| Efekt hladké pleti
| Interval snímání série
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Varování před přehřátím
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze

Displej | Indikace
| Zámek AE/AF
ISO400 | Rychlost ISO
| Pomalá závěrka NR
125 | Rychlost závěrky
F2.6 | Hodnota clony
+2.0EV | Hodnota expozice
| Indikátor rámečku AF
| Režim blesku
| Redukce červených očí
| Nabíjení blesku
| Redukce zvuku větru

Displej | Indikace
9 | Počet nahratelných snímků (Dual Rec)
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
1.4 | Měřítko transfokace
ZACHYTIT | Importování fotografií
| Záznamové médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Iluminátor AF

Displej | Indikace
| Samospoušť
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
100Min | Doba nahrávání
| Nahrávací složka
| Varovný indikátor vztahující se k nahrávání fotografií
| Cíl cesty
| Efekt malování HDR
| Barevný odstín
| Vytažená barva
| Histogram Při zrušení zobrazení histogramu se objeví .
| Rámeček AF
| Nitkový kříž jednobodového měření
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita
96 | Počet snímků, které lze nahrát
| Zapsat datum

### Seznam ikon režimu prohlížení

Displej | Indikace
| Velikost snímku/velikost panoramatického snímku/kvalita
| Snímky série
| Hlavní snímek ve skupině série
| Chránit
| Tisk (DPOF)
| Transfokace při přehrávání
| Přehrávací médium (paměťová karta, vnitřní paměť)
| Zobrazení režimu Eye-Fi
| Snímky 3D
| Složka přehrávání
12/12 | Číslo snímku/Počet snímků nahraných ve zvoleném období, složce
| Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
| Varování před přehřátím
| Zvětšení není k dispozici

Displej | Indikace
101-0012 | Číslo složky-souboru
2011-1-1 9:30 AM | Datum/čas pořízení přehrávaného snímku

Displej | Indikace
| Zbývající kapacita akumulátoru
| Varování před nízkou kapacitou akumulátoru
| Nastavení TransferJet
| Režim prohlížení
| Režim měření
| Režim blesku
| Vyvážení bílé
+2.0EV | Hodnota expozice

Displej | Indikace
500 | Rychlost závěrky
F2.6 | Hodnota clony
ISO400 | Rychlost ISO
C:32:00 | Zobrazení vnitřní diagnostiky
| Přehrávání
| Přehrávání proměnlivou rychlostí
| Lišta přehrávání
00:00:12 | Počítadlo
| Hlasitost

Zpět nahoru