Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Používání položek MENU (snímání) > Používání položek MENU (snímání) > Ostření

## Ostření

Ostření na objekty u okraje displeje
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Na displeji se objeví zvolený rámeček AF.

1. MENU (Ostření) požadovaný režim

Podle režimu snímání je toto nastaveno pomocí tlačítek zobrazených na levé straně displeje.

| (Více. AF) | Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje.
| (Střed AF) | Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Jednobod. AF) | Automaticky zaostří na extrémně malý objekt nebo úzkou oblast. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku. Držte fotoaparát pevně tak, aby se objekt nedostal mimo rámeček AF.

Poznámky

- Když používáte následující funkce, rámeček AF zmizí a objeví se tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Funkce transfokátoru jiné než optický transfokátor

- Iluminátor AF

- Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce obličejů.

- Při aktivaci zaměřeného ostření zaostřuje fotoaparát primárně na objekt, který sledujete.

- Některé položky MENU asi nepůjdou nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Rychlý výběr prioritního objektu
Dotykem na displej se zobrazí rámeček a stiskem tlačítka spouště napůl na tento rámeček zaostříte. Dotykem na zrušíte ostření.

### Ostření na objekty u okraje displeje

Pokud je objekt nezaostřený, proveďte následující:

1. Změňte kompozici snímku tak, aby objekt byl ve středu rámečku AF (A) a stisknutím tlačítka spouště napůl na objekt zaostřete (uzamčení AF).

1. Když indikátor uzamčení AE/AF (B) přestane blikat a zůstane svítit, vraťte se k plně komponovanému snímku a stiskněte tlačítko spouště zcela.

- Dokud nestisknete tlačítko spouště zcela, můžete postup opakovat tolikrát, kolikrát je to nutné.

Příbuzné téma
Zaměřené ostření
Zpět nahoru