Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Ποιότητα ταινίας/Μέγεθος ταινίας

## Ποιότητα ταινίας/Μέγεθος ταινίας

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος εικόνας ταινίας, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούνται ανά δευτερόλεπτο (μέση ταχύτητα bit), τόσο πιο υψηλή θα είναι η ποιότητα εικόνας.
Επιλέξτε μια μορφή εγγραφής ταινίας αγγίζοντας MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις λήψης) [Μορφή ταινίας] στη λειτουργία λήψης. [Πληροφ.]
Μπορείτε να ρυθμίσετε το [Ποιότητα ταινίας] σε μορφή AVCHD και το [Μέγεθος ταινίας] σε μορφή MP4.

#### Ποιότητα ταινίας (μορφή εγγραφής: AVCHD)

1. MENU (Ποιότητα ταινίας) επιθυμητή λειτουργία

Κάντε τη ρύθμιση με τη χρήση των κουμπιών που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης ανάλογα με τη λειτουργία ΕΓΓ.
Οι ταινίες που καταγράφονται με αυτή την κάμερα εγγράφονται σε μορφή AVCHD, με περίπου 60 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή 50 πεδία/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε διαπλεγμένη λειτουργία, με ήχο Dolby Digital.

| Ποιότητα ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Περιγραφή
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Κάνει λήψη με την υψηλότερη ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920Χ1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Κάνει λήψη με υψηλή ποιότητα εικόνας μεγέθους 1920×1080 (50i/60i)
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Κάνει λήψη με τυπική ποιότητα εικόνας μεγέθους 1440×1080 (50i/60i)

#### Μέγεθος ταινίας (μορφή εγγραφής: MP4)

1. MENU (Μέγεθος ταινίας) επιθυμητό μέγεθος

Κάντε τη ρύθμιση με τη χρήση των κουμπιών που εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης ανάλογα με τη λειτουργία REC.
Οι ταινίες που καταγράφονται με αυτή την κάμερα εγγράφονται σε μορφή MPEG-4, με περίπου 30 καρέ/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή περίπου 25 καρέ/δευτερόλεπτο (για συσκευές συμβατές με 1080 50i), σε προοδευτική λειτουργία, με ήχο AAC, μορφή mp4.

| Μέγεθος εικόνας ταινίας | Μέσος ρυθμός μετάδοσης bit | Περιγραφή
| MP4 12M | 12 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος 1280×720
| MP4 3M | 3 Mbps | Κάνει λήψη σε μέγεθος VGA

Παρατηρήσεις

- Παράγεται μια τηλεφωτογραφική εικόνα όταν επιλεγεί το μέγεθος εικόνων [MP4 3M].

- Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία ταινίας ρυθμισμένη στο [AVC HD 24M (FX)] δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε δίσκο DVD ή ως δίσκος AVCHD. Αποθηκεύστε τις σε δίσκο Blu-ray.

Πίσω στην κορυφή