Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση λειτουργιών 3D > Λήψη εικόνων 3D > Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

## Σάρωση πολλαπλ. γωνιών

Καθώς κινείτε την κάμερα σαρωτικά, η κάμερα κάνει λήψη πολλαπλών εικόνων, και κατόπιν τις συντάσσει σε μια στερεοσκοπική εικόνα. Κάνει λήψη μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί ως στερεοσκοπική εικόνα δίνοντας κλίση στην κάμερα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και μιας εικόνας που μπορεί να αναπαραχθεί σε τηλεόραση 3D.

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (Λήψη 3D) (Σάρωση πολλαπλ. γωνιών)

1. Ευθυγραμμίστε την κάμερα με το τέλος του θέματος που θέλετε να καταγράψετε και πατήστε το κουμπί κλείστρου.

- Ένα μαύρο, διαφανές τμήμα (A) εμφανίζεται πριν τη λήψη. Το τμήμα αυτό δεν θα εγγραφεί.

1. Μετακινήστε την κάμερα μέχρι το τέλος του οδηγού (B), ακολουθώντας την ένδειξη στην οθόνη.

Εύρος λήψης σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών
Κάντε σάρωση με την κάμερα περίπου 45 μοίρες προς τα αριστερά και προς τα δεξιά του θέματος που θέλετε να κάνετε εστίαση.
Ανατρέξτε επίσης στις συμβουλές για ημικυκλικό πανόραμα 3D. [Πληροφ.]
Παρατηρήσεις

- Σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών, μπορείτε να επιλέξετε μόνο την πανοραμική εικόνα μεγέθους [16:9(2M)].

- Ανατρέξτε επίσης στις συμβουλές για ημικυκλικό πανόραμα 3D. [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Προβολή εικόνων που λήφθηκαν σε λειτουργία σάρωσης πολλαπλών γωνιών στερεοσκοπικά
Προβολή εικόνων 3D σε τηλεόραση 3D
Πίσω στην κορυφή