Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση στοιχείων MENU (Λήψη) > Στοιχεία MENU (Λήψη) > Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)

## Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)

Όταν το [Ποιότητα ταινίας] είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [VGA]
Όταν το [Ποιότητα ταινίας] είναι ρυθμισμένο στο [VGA].
Ρυθμίζει το μέγεθος της ακίνητης εικόνας που θα ληφθεί κατά την εγγραφή μιας ταινίας.

1. MENU (Μέγ. ακίν.εικόνας(Dual Rec)) επιθυμητό μέγεθος

Αν το κουμπί δεν εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, αγγίξτε MENU.

### Όταν το [Ποιότητα ταινίας] είναι σε ρύθμιση διαφορετική από [VGA]

| 16:9(Επίπεδο 12M) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας και εκτύπωση έως μέγεθος A3
| 16:9(3M) | Για προβολή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

### Όταν το [Ποιότητα ταινίας] είναι ρυθμισμένο στο [VGA].

| Επίπεδο 8M | Για εκτυπώσεις σε μέγεθος έως A3
| 2M | Για εκτυπώσεις μεγέθους έως 10 × 15 cm

Παρατηρήσεις

- Ο αριθμός των εικόνων που μπορείτε να φωτογραφίσετε στη λειτουργία Dual Rec διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος ακίνητης εικόνας.

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποια στοιχεία MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, βλ. "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Πίσω στην κορυφή