Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ennen käyttöä > Osien nimet ja näytössä näkyvin kuvakkeiden luettelo > Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

## Näytössä näkyvien kuvakkeiden luettelo

Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo
Katselutilan kuvakkeiden luettelo
Kuvakkeita näytetään näytössä kameran tilan osoittamiseksi.
Kuvakkeiden sijainnit voivat vaihdella kuvaustilan mukaan.

### Kuvaustilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Videokuvausolosuhteet
| Valotuksen tunnistus -kuvake
| Tärinävaroitus
| Suljettujen silmien esto
| Valotuksen tunnistus
| Paras automaattisäätö -kerrostuskuvake
KUVAUS Valmis | Videon tallennus/videon valmiustila
0:12 | Tallennusaika (m:s)
| Kasvontunnistus
| Valkotasapaino
| Mittaustila
| Epätarkkuustehoste
| Pehmeä iho -tehoste
| Sarjakuvausväli
| Eye-Fi-tilanäyttö
| Ylikuumenemisvaroitus
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe

Näyttö | Selitys
| AE/AF-lukko
ISO400 | ISO-arvo
| NR hidas suljin
125 | Valotusaika
F2.6 | Aukon arvo
+2.0EV | Valotusarvo
| AF-etäisyysmittarin ruudun ilmaisin
| Salamatila
| Punasilmäisyyden esto
| Salama latautuu
| Tuulen äänen vaimennus

Näyttö | Selitys
9 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä (Dual Rec)
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
1.4 | Zoomaussuhde
SIEPPAA | Valokuvien tuominen
| Tallennusväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| AF-apuvalo

Näyttö | Selitys
| Itselaukaisin
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
100Min | Jäljellä oleva tallennusaika
| Tallennuskansio
| Valokuvan tallentamiseen liittyvä varoitusilmaisin
| Kohde
| HDR-maalaustehoste
| Värisävy
| Purettu väri
| Histogrammi näkyy, kun histogramminäyttö on pois käytöstä.
| AF-etäisyysmittarin ruutu
| Pistemittauksen hiusristikko
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko/laatu
96 | Tallennettavissa olevien kuvien määrä
| Kirjoituspäivämäärä

### Katselutilan kuvakkeiden luettelo

Näyttö | Selitys
| Kuvan koko/panoraamakuvan koko/laatu
| Sarjakuvat
| Sarjaryhmän pääkuva
| Suojaa
| Tulostusvaraus (DPOF)
| Toistozoom
| Toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
| Eye-Fi-tilanäyttö
| 3D-kuvat
| Toistokansio
12/12 | Kuvan numero/valitulla päivämääräalueella tai valitussa kansiossa tallennettujen kuvien määrä
| Tietokantatiedosto täynnä/tietokantatiedoston virhe
| Ylikuumenemisvaroitus
| Suurennus ei käytettävissä

Näyttö | Selitys
101-0012 | Kansion tiedoston numero
2011-1-1 9:30 AM | Toistokuvan tallennettu päivämäärä ja aika

Näyttö | Selitys
| Akun jäljellä oleva varaus
| Akun alhaisen varaustason varoitus
| TransferJet-asetukset
| Katselutila
| Mittaustila
| Salamatila
| Valkotasapaino
+2.0EV | Valotusarvo

Näyttö | Selitys
500 | Valotusaika
F2.6 | Aukon arvo
ISO400 | ISO-arvo
C:32:00 | Itsediagnostiikkanäyttö
| Toisto
| Muuttuvanopeuksinen toisto
| Toistopalkki
00:00:12 | Laskuri
| Äänenvoimakkuus

Takaisin ylös