Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > Videolevyn luontimenetelmän valinta

## Videolevyn luontimenetelmän valinta

Kunkin levytyypin ominaisuudet
Levyn luominen muulla laitteella kuin tietokone
Voit luoda levyn tällä kameralla tallennetuista AVCHD-videoista.
Valitse levysoittimelle sopiva menetelmä.
Jos haluat lisätietoja levyn luomisesta PMB-ohjelmiston avulla, katso PMB Help.
Jos haluat tuoda videoita tietokoneeseen, katso ”Kuvien tuominen tietokoneeseen” [Tietoja] (Windows)/[Tietoja] (Macintosh).

Soitin | Levytyyppi | Luontimenetelmä
Blu-ray-levyntoistolaitteet (Blu-ray-levysoitin, PlayStation 3 tms.) |  | Videoiden tuonti tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla ja Blu-ray-levyn luominen
AVCHD-muodon toistolaitteet (Sony Blu-ray-levysoitin, PlayStation 3 jne.) |  | Videoiden tuonti tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla ja AVCHD-levyn luominen
AVCHD-muotoisen levyn luominen käyttämällä muuta DVD-kirjoitinta/tallenninta kuin DVDirect Express
Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokoneet, joilla voidaan toistaa DVD-levyjä, jne.) |  | Videoiden tuonti tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla ja normaalin kuvanlaadun (STD) levyn luominen

Huomautuksia

- Jos levy luodaan Sony DVDirect-aseman (DVD-kirjoittimen) avulla, käytä DVD-kirjoittimen muistikorttipaikkaa tai liitä DVD-kirjoitin USB-liitännän kautta tietojen siirtämistä varten.

- Jos käytät Sony DVDirect-asemaa (DVD-kirjoitinta), tarkista, että kiinteä ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.

### Kunkin levytyypin ominaisuudet

| Blu-ray-levyn avulla voidaan tallentaa pidempikestoisia teräväpiirtoisia (HD) videoita kuin DVD-levyille.
| Teräväpiirtoisia (HD) videoita voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on teräväpiirtoinen (HD) levy. Teräväpiirtoinen (HD) levy voidaan toistaa AVCHD-muodon toistolaitteissa, kuten Sony Blu-ray-levysoitin ja PlayStation 3. Levyä ei voi toistaa tavallisissa DVD-soittimissa.
| Teräväpiirtoisista (HD) videoista normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi muunnetut videot voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyillä, ja tuloksena on normaalilaatuinen (STD) levy.

Levytyypit, joita voidaan käyttää PMB-ohjelmiston kanssa
Seuraavia 12 cm:n levyjä voidaan käyttää PMB-ohjelmiston kanssa. Jos haluat tietoja Blu-ray-levyistä, katso [Tietoja].
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ei voida kirjoittaa uudelleen.
DVD-RW/DVD+RW: Voidaan uudelleenkirjoittaa ja käyttää uudelleen.

- Pidä aina PlayStation 3 ajan tasalla käyttämällä uusinta PlayStation 3-järjestelmäohjelmistoa.

- PlayStation 3 ei välttämättä ole saatavana eräissä maissa/eräillä alueilla.

### Levyn luominen muulla laitteella kuin tietokone

Voit luoda levyn myös käyttämällä Blu-ray-tallenninta tai DVD-kirjoitinta. Luotavien levyjen tyyppi vaihtelee käytettävän laitteen mukaan.

Laitteet | Levytyyppi
Luo Blu-ray- tai DVD-levyn vakiokuvanlaadulla käyttämällä Blu-ray-tallenninta. |
Luo AVCHD-levyn tai normaalitarkkuuksisen (STD) levyn käyttämällä muuta DVD-kirjoitinta kuin DVDirect Express. |
Luo normaalitarkkuuksisen (STD) levyn käyttämällä esimerkiksi HDD-tallenninta. |

Huomautuksia

- Lisätietoja levyn luonnista on käytettävän laitteen käyttöohjeissa.

- Jos levy luodaan Sony DVDirect-aseman (DVD-kirjoittimen) avulla, käytä DVD-kirjoittimen muistikorttipaikkaa tai liitä DVD-kirjoitin USB-liitännän kautta tietojen siirtämistä varten.

- Jos käytät Sony DVDirect-asemaa (DVD-kirjoitinta), tarkista, että kiinteä ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.

Takaisin ylös