Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Videon laatu/Videon koko

## Videon laatu/Videon koko

Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu. Mitä suurempi tietomäärä käytetään sekunnissa (keskimääräinen bittinopeus), sitä parempi kuvanlaatu on.
Valitse videotallennusmuoto koskettamalla kuvaustilassa MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Videomuoto]. [Tietoja]
Voit asettaa [Videon laatu] -asetuksen AVCHD-muodossa ja [Videon koko] -asetuksen MP4-muodossa.

#### Videon laatu (tallennusmuoto: AVCHD)

1. MENU (Videon laatu) haluttu tila

Aseta käyttämällä REC-tilan mukaan näytön vasemmalla puolella näkyviä painikkeita.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan AVCHD-muodossa, noin 60 kenttää/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai 50 kenttää/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), limitetyssä tilassa, Dolby Digital -äänellä.

| Videolaatu | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mb/s | Kuvaa korkeimmalla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mb/s | Kuvaa korkealla kuvanlaadulla koossa 1920×1080 (50i/60i).
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mb/s | Kuvaa vakiokuvanlaadulla koossa 1440×1080 (50i/60i).

#### Videon koko (tallennusmuoto: MP4)

1. MENU (Videon koko) haluttu koko

Aseta käyttämällä REC-tilan mukaan näytön vasemmalla puolella näkyviä painikkeita.
Tällä kameralla kuvatut videot tallennetaan MPEG-4-muodossa, noin 30 ruutua/s (1080 60i -yhteensopivat laitteet) tai noin 25 ruutua/s (1080 50i -yhteensopivat laitteet), progressiivisessa tilassa, AAC-äänellä, mp4-muodossa.

| Videon kuvakoko | Keskimääräinen bittinopeus | Kuvaus
| MP4 12M | 12 Mb/s | Kuvaa koossa 1440×1080
| MP4 6M | 6 Mb/s | Kuvaa koossa 1280×720
| MP4 3M | 3 Mb/s | Kuvaa VGA-koossa

Huomautuksia

- Tuloksena on telekuva, jos valitaan [MP4 3M] -kuvakoko.

- Videoita, jotka on tallennettu videotilassa [AVC HD 24M (FX)], ei voi tallentaa DVD-levylle tai AVCHD-levynä. Tallenna ne Blu-ray-levylle.

Takaisin ylös