Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valokuvan koko (Dual Rec)

## Valokuvan koko (Dual Rec)

Kun [Videon laatu] -asetuksena on muu kuin [VGA]
Kun [Videon laatu]-asetuksena on [VGA].
Asettaa videon tallennuksen aikana otettavan valokuvan koon.

1. MENU (Valokuvan koko (Dual Rec)) haluttu koko

Jos painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

### Kun [Videon laatu] -asetuksena on muu kuin [VGA]

| 16:9 (12M-taso) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti
| 16:9 (3M) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

### Kun [Videon laatu]-asetuksena on [VGA].

| 8M-taso | Tulosteet A3-kokoon asti
| 2M | Tulosteet 10×15 cm:n kokoon asti

Huomautuksia

- Dual Rec -tilassa otettavien kuvien määrä vaihtelee kuvakoon mukaan.

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa”. [Tietoja]

Takaisin ylös