Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des fonctions 3D > Fonctions 3D > Nom de fichier de l’image 3D

## Nom de fichier de l’image 3D

Une image 3D comprend des fichiers JPEG et MPO.
Si vous importez des images prises avec des fonctions 3D sur un ordinateur, les données d’image sont stockées sur l’ordinateur comme suit.

| Nom de fichier sur l’ordinateur | Utilisation
Image fixe 3D | DSC0.JPG DSC0.MPO | Pour la lecture d’images 3D sur un téléviseur 3D
Panorama 3D par balayage | DSC0.JPG DSC0.MPO | Pour la lecture d’images 3D sur un téléviseur 3D
Balayage angles multiples | DSC0.JPG DSC0.MPO | Pour la lecture d’images 3D sur un téléviseur 3D
DSC0.JPG DSC0.MPO | Prend une image qui peut être affichée comme image stéréoscopique en inclinant l’appareil vers la droite ou la gauche, et une image qui peut être affichée sur un téléviseur 3D.

- Si vous prenez des images 3D en mode [Balayage angles multiples], des fichiers JPEG et des fichiers MPO sont stockés sur l’ordinateur pour la lecture, respectivement, sur l’appareil et un téléviseur 3D.

- Si vous supprimez soit le fichier JPEG soit le fichier MPO composant une image 3D, il se peut que la lecture correcte de cette image 3D ne soit pas possible.

Haut