Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Paramètres MENU (Prise de vue) > Reconnaissance de scène

## Reconnaissance de scène

Mode Avancé
L’appareil détecte automatiquement les conditions de prise de vue, puis prend l’image. Lorsqu’un mouvement est détecté, la sensibilité ISO est augmentée en fonction du mouvement afin de réduire le flou du sujet. Lorsque l’appareil se trouve en mode Auto intelligent, vous pouvez sélectionner le mode [Avancé] et l’appareil prend automatiquement deux images.
En Reconnaissance de scène, la position d’une icône affichée sur l’écran est différente selon si l’appareil reconnaît une scène ou une condition. Si l’appareil reconnaît une scène, des icônes et guides tels que (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit), (Scène de nuit), (Portrait Contre-jour), (Contre-jour), (Paysage), (Macro), (Projecteur) ou (Faible éclairage) sont affichés sur la première ligne. Si l’appareil reconnaît une condition, des icônes telles que (Trépied) ou (Déplacement) sont affichées sur la deuxième ligne. Il se peut que l’appareil reconnaisse à la fois la scène et la condition ou seulement l’une d’entre elles.

1. (Mode ENR) (Mode Auto Intelligent)

1. MENU (Reconnaissance de scène) le mode souhaité

| (Auto) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux et prend l’image.
| (Avancé) | Lorsque l’appareil reconnaît la scène, il passe aux réglages optimaux. Lorsque l’appareil reconnaît (Scène de nuit), (Portrait de nuit), (Contre-jour) ou (Portrait Contre-jour), il modifie automatiquement le réglage et prend une autre image. Lorsque vous prenez 2 images consécutives, la marque + sur l’icône devient verte. Si deux vues sont prises, les deux images s’affichent côte à côte immédiatement après la prise de vue. Lorsque [Attén. yeux fermés] est affiché, 2 images sont prises automatiquement et l’image avec les yeux ouverts est automatiquement sélectionnée. [Détails]

Remarques

- La Reconnaissance de scène ne fonctionne pas lorsque vous prenez des images à l’aide de fonctions de zoom autres que le zoom optique.

- (Portrait), (Portrait de nuit) ou (Portrait Contre-jour) n’est pas reconnu en mode mise au point continue.

- Les réglages de flash disponibles sont [Auto] et [Désactivé].

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

- Si l'environnement provoque le transfert de vibrations à l'appareil lorsque les conditions (Trépied) et (Scène de nuit) sont reconnues en même temps, il se peut que la condition (Trépied) ne soit pas reconnue.

- Une obturation lente est parfois obtenue lorsqu’une scène est reconnue en même temps comme (Trépied) et (Scène de nuit). Maintenez l’appareil immobile pendant la prise de vue.

- Il est possible que vous ne puissiez pas régler certains paramètres MENU selon le mode ENR sélectionné. Pour plus d’informations, voir « Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR ». [Détails]

### Mode Avancé

En mode [Avancé], l’appareil prend deux images consécutives avec des réglages différents, comme indiqué ci-après, lorsqu’il reconnaît des scènes (Scène de nuit), (Portrait de nuit), (Contre-jour) ou (Portrait Contre-jour), qui ont tendance à être floues. Vous pouvez sélectionner celle des deux images prises que vous préférez.

| Première image* | Seconde image
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue en augmentant la sensibilité et réduisant le tremblement
| Prise de vue en Sync lente avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en augmentant la sensibilité avec le visage comme guide et en réduisant le tremblement
| Prise de vue en Sync lente | Prise de vue avec une vitesse d’obturation encore plus lente sans augmenter la sensibilité.
| Prise de vue avec le flash | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste de l’arrière-plan
| Prise de vue avec le visage sur lequel le flash se déclenche comme guide | Prise de vue en réglant la luminosité et le contraste du visage et de l’arrière-plan

* Lorsque [Flash] est placé sur [Auto].
Qu’est-ce que la fonction Atténuation yeux fermés ?
Lors d’un réglage sur [Avancé], l’appareil prend automatiquement deux images consécutives* lorsqu’il reconnaît (Portrait) ou (Enfant en bas âge). L’appareil sélectionne, affiche et enregistre ensuite automatiquement l’image sur laquelle les yeux ne sont pas fermés. Si les yeux sont fermés sur les deux images, le message « Yeux fermés détectés » s’affiche.
* sauf lorsque le flash fonctionne/lorsque la vitesse d’obturation est lente.
Haut